六安市中医院东芝Asteion四排螺旋CT保修技术参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

**备注：**1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以**原件扫描件和电子版形式**发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□ 】：3362790562@qq.com）；

 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），**同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；**

**附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **本项目初步参数拟设置情况** | **响应情况** | **建议修改指标** | **备注（真实指标、是否独家）** |
| **参数设置** |
| 1.提供营业执照和医疗器械经营许可证复印件（服务范围包含医用X射线设备及部件），原件中标后查验。 |  |  |  |
| 2.投标人保证包括设备及相关软件、网络系统等在内的总开机率在95％以上，确保临床诊疗，（按1年252天计算）超过一天保修顺延7天，提供承诺函原件 |  |  |  |
| 3.投标人在国内设有专业、充足的设备零备件仓库，标书内必须提供产权证明或租赁合同复印件加盖公章，原件中标后查验。 |  |  |  |
| 4.在需要进行备件更换的情况下，须负责免费更换约定项目下损坏的所有零配件 |  |  |  |
| 5.投标人提供一年至少4次的定期维护与保养，并提供维护保养报告单，使机器满足质控等要求 |  |  |  |
| 6.投标人至少提供3位维修工程师的资质证件，标书内提供相关射线设备维修类培训证书复印件，原件中标后查验，并提供投标人为工程师购买的半年社保证明原件（开标截止时间前半年） |  |  |  |
| 7.免费为设备的软件维护、升级、影像质量检查、运行状态检查，免费提供软件操作和维修等密码，提供承诺函原件 |  |  |  |
| 8.维保响应时间：投标公司提供随时（365\*24）响应的保修电话，工程师保证在招标人报修后24小时内到达现场处理故障，提供承诺函原件 |  |  |  |
| 9.投标人提供保修期内同类设备维保合同不少于5份，提供清晰的复印件加盖公章，原件中标后查验 |  |  |  |
| 10.根据院方要求，每年免费对院方的工程师或技术操作人员进行一些设备原理及故障维修方面的针对性培训，帮助工程师提高解决故障的能力，提供承诺函原件。 |  |  |  |
| 11.保修内容：整机保修（包括但不限于球管、探测器、诊断床、工作站主机及副台、高压发生器、配电柜及网络等） |  |  |  |
| 12.保修年限分2年、3年、5年分别报价 |  |  |  |