**拟购飞利浦3.0磁共振维保服务项目初步参数论证征集意见表2**

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

**备注：**

1. 按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以**原件扫描件和电子版形式**发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备工程部：laszyysbgcb@163.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（**未标注则默认为响应初步参数**），**建议修改指标须提供相应证明材料**（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，**无证明材料则可不予采纳**；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），**同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；**

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

**4、杜绝两现象：**一是整机保修1年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

**附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。**

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标**【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)**要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门**（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）**出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

**第一部分：拟购项目初步参数结构**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为★ |
| 1 |  | 设备品牌型号：Philips Achieva3.0T MRI  |  |  |  |  |
| 2 |  | 维保方式：全保，在报修服务期内免费提供所有报修所需配件及需不定期更换的耗材（含各种人为或非人为因素导致的故障，故意恶意性损伤的除外）。 |  |  |  |  |
| 3 |  | 维保期限:本次谈判服务周期为一年，考核合格再续签下一年度合同，原则续签不超过两年。 |  |  |  |  |
| 4 |  | 维保范围包含：磁体；线圈；液氦的正常消耗；电子系统（梯度柜、射频柜、系统柜、计算机 、病床及所属辅件）；制冷系统（冷头、吸附器、氦压缩机、高低压氦气管、室外水冷机组等） 工作站等所有维修配件、人工、税金等涉及到的所有费用；包含不限次数的现场检修，定期维护保养。  |  |  |  |  |
| 5 |  | 投标人本单位具备服务能力，供应商有不少于2位有资质的工程师（具有培训考核合格的服务资质证，提供资质证书原件扫描件）； |  |  |  |  |
| 6 |  | 响应时间：及时响应；接到医院报修电话后，工程师1小时内电话响应。紧急故障若电话交流无法解决，则在接获报修电话后工程师24小时内到达现场。  |  |  |  |  |
| 7 |  | 定期保养：对维保提供一年4次的全面检测及保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务 包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查，质控等。  |  |  |  |  |
| 8 |  | 开机率保障：保证设备不低下96%的开机率（按365天计，服务天数不少350天，即全年非正常停机的时间不超过15天。)；保修范围之外的部分出现问题所造成的设备停机，不计算在开机率内，如开机率无法达到96%，未达到的天数，按三倍比例顺延保修期时间。  |  |  |  |  |
| 9 |  | 采购范围内提供不限次数的现场人工技术服务。  |  |  |  |  |
| 10 |  | 对于进口备件，投标人本单位须提供部分备件的进口证明（如：头线圈、腹部线圈、梯度放大器、冷头、射频放大器的进口证明），以证明投标人备件来源的合法性。确保提供的备件是与原设备型号一致的原厂备件，安装完毕后达到原厂公司设备运行标准。投标人本单位必须提供常用备件的报关单。  |  |  |  |  |
| 11 |  | 远程连接：投标人本单位具备设备信息实现远程管理，基础信息实时监控、微信检测、手机报修等功能，该功能相关软件免费为我方安装及升级换代，提供相关案例，并提供远程质控程序的软件著作权登记证明。  |  |  |  |  |
| 12 |  | 投标人本单位需提供有效期内的ISO9001和ISO13485管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证以及ISO45001职业健康安全管理体系认证的证书。  |  |  |  |  |
| 13 |  | 投标人本单位需具有PHILIPS MR维修涉及的专业维修工具，并提供励磁电源、匀场仪的工具图片及对应的海关报关单及购买发票。  |  |  |  |  |
| 14 |  | 投标人本单位须具备培训能力，培训内容包括原理讲解、上机模拟、故障诊断等，合同期内为采购人提供一年两次关于线圈的培训。  |  |  |  |  |
| 15 |  | 在合同有效期内报废本合同所含设备，甲方在此设备报废前提前六个月以书面的形式告知 乙方，可以提前终止本合同。合同解除或终止时未结算维保费按月结算（每月维保费=年维保费总额/12个月）。 |  |  |  |  |

**第二部分：拟购项目配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目拟配置清单 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |
|  |  |  |  |  |  |

附：

 表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | **经消毒合格后建议使用次数** |
|  |  |  |  |  |  |  |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |