**附件7：拟购 三期电视机 项目初步参数论证征集意见表**

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价（附分项报价）：

**备注：**

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以**原件扫描件和电子版形式**发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科√、总务科□及其他□ 】： laszyyxxk@163.com ）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（**未标注则默认为响应初步参数**），**建议修改指标须提供相应证明材料**（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，**无证明材料则可不予采纳**；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），**同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；**

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

**4、杜绝两现象：**一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

**附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。**

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标**【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)**要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门**（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）**出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

**第一部分：拟购项目初步参数结构**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |
| 1 | （病房及值班室）液晶电视机（106台） | 1.屏幕尺寸：43英寸DLED2.分辨率：≥1920×1080 3. CPU:≥四核 MAX1.5GHz 64位处理器运行内存: ≥DDR3 1GB、存储：≥8GB4.亮度≥250尼特5．HDMI不少于2个,USB 2.0不少于2个,有线天线输入不少于1个,音频输出不少于1个，屏显比例：16:9，,响应速度≤8ms6.能效等级：≤2级；安全认证：3C 节能证书 7.网络功能：有线和wifi8.背光：DLED9.支持DTMB |  |  |  |  |
| 2 | 护理看板电视机（19台） | 1. 屏幕尺寸：55英寸DLED

2.分辨率：≥3840×2160 3 CPU: ≥ARM Cortex A53\*4、GPU 2核Mali-G5运行内存: ≥2GB、存储：≥16GB4亮度≥300尼特5．HDMI不少于2个,USB 2.0不少于2个,有线天线\*1 R232 接口 IF接口,S/PDIF\*1 RF\*1 音频输出不少于1个，屏显比例：16:9，响应速度≤8ms 6.能效等级：≤3级；安全认证：3C 节能证书7.网络功能：有线和wifi |  |  |  |  |
| 3 | 其他要求 | 所投品牌厂家需要提供技术配合，免费支持第三方刷机后安装APK，互动电视系统功能；如不能实现，由厂家承担一切后果。（注：医院互动电视系统厂家上海清鹤科技股份有限公司）具备或开放以下功能：1、自定义launcher方法，u盘安装apk方法；2、开机Logo设置接口，开机动画/开机视频设置接口；3、电视最大音量设置接口，电视开机音量设置接口，通电开机模式设置接口，V信源切换接口；4、V信源通道按返回键可以退出TV信源；支持假待机模式，并提供相关设置接口以及屏幕开关状态查询接口；频缩放模式设置支持全屏、原比例缩放；进入系统原生设置或网络设置接口；adb服务开启/关闭接口；系统签名文件；静默安装apk方法；设置应用白名单方法，避免应用被删；系统自带投屏，打开/关闭接口；原生mediaplayer支持组播播放；提供电视热点打开和设置接口； |  |  |  |  |
| 4 | 服务要求 | 1、整机保修一年，主要部件3年保修。2、免费提供安装及调试服务，包含但不限于配套壁挂支架或吊装支架、安装调试及打孔费用、HDMI连接线\*1、遥控器\*2（含电池）等，不再收取其它费用。 |  |  |  |  |