拟采购的货物说明：

	耗材名称
	规格型号
	单位
	采购数量
	备注

	口服液体聚丙烯瓶
	250ml
	个
	40000
	含瓶盖

	口服液体聚丙烯瓶
	100ml
	个
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一、两款规格瓶体尺寸参数
（一）250mL 口服液体聚丙烯瓶
瓶身净高度：145.8mm
瓶身外径：60mm
瓶口内径：21.7mm
瓶 + 瓶盖总高度：147.5mm
（二）100mL 口服液体聚丙烯瓶
瓶身净高度：106.5mm
瓶身外径：45mm
瓶口内径：21.7mm
瓶 + 瓶盖总高度：108mm
二、配套瓶盖统一参数
瓶盖外径：30.8mm
瓶盖高度：17mm
内置密封结构：带铝箔密封垫片，支持瓶口热封工艺
三、材质与耐高温性能要求
瓶身、瓶盖原材料：药用级聚丙烯
耐受灭菌条件：整体（瓶身 + 瓶盖）可承受 121℃湿热高温灭菌，灭菌后不变形、不渗漏、不开裂、无析出、无异味，尺寸无明显形变。
四、瓶身刻度要求
瓶身双侧均印制容量刻度，250ml、100ml 两款分别匹配对应量程刻度；
刻度线条清晰、深浅均匀，不易擦拭脱落；
刻度计量精度达标，容量标注准确，容量误差符合试剂容器标准。
五、外观与包装要求
瓶体通体均匀，无杂色、黑点、气泡、飞边、划痕、变形；瓶口平整无毛边，螺纹旋合顺畅。
瓶盖色泽统一，铝箔垫片贴合完整，无破损、脱落。
外包装完整整洁，无破损、受潮、污渍，装箱防护到位，标识清晰。
六、配套配件要求
每规格瓶子配套适配专用小量杯，成套随同瓶体一并交货。
七、本品为药用聚丙烯瓶，要求厂家提供（1）营业执照；（2）CED原辅包登记（A类）证明文件（提供扫描件并加盖公章）；（3）产品符合《中国药典》及符合国家YBB00102002-2015标准。
八、生产线适配、开模 / 产线改造及报价、中标规则
瓶体（含配套瓶盖）必须适配我方自动化生产线；现有模具、设备无法满足适配需求时，新开模具、生产线改造全部工作及相关成本均由供货方承担。
供应商报价需分开列明两项费用：①瓶子（含瓶盖）单品单价；②开模费用或生产线改造费用，两项费用单独分项报价，不得混同。
评标标准：以瓶子货款总额加开模 / 产线改造费用的合计总价最低者确定中标单位。

