拟购  六安市中医院防护及日化用品配送服务      项目初步参数论证征求意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                                      
产品品牌、规格型号、以及市场最低报价：                                 
备注：
1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（归口科室【后勤保障部☑】： zyyzwk2025 @163.com         ）；
2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
3、杜绝两种现象：如电器类：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。
4、拟设置为★项参数(★项标准：拟购项目核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的证明资料原件扫描件。



具体论证内容如下：
第一部分：拟购项目初步参数结构
	本项目初步参数拟设置情况
	响应情况
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告）

	序号
	参数名称
	初步参数设置情况
	是否设置为为★
	
	
	

	
	配送质量要求
	1、所有配送货物须配有合格证明，如有食品级材质货物外包装上应标注有明确的“食品级”字样（或提供相关证明资料）。按采购清单参数要求提供有效证明材料。
2、成交供应商每种物品配送前须提供：合格样品交采购人验收，验收合格后将样品交付采购人作为每批次供货验收的校验依据。
3、退换服务：采购人检测发现产品损坏、因质量问题不能正常使用等，供货商应在规定时间内提供免费退换服务。

	
	
	
	

	2
	配送服务要求
	1、供应商具备本项目供货、安装服务能力及仓储能力，并承诺接到采购人的服务需求后，三天内可配送到位。紧急需求可提供24小时加急服务。
2、成交供应商须无条件配合采购人并自行支付第三方SPD管理系统（物资智能物流管理系统）的管理费用。
3、中标后不得因为任何原因向采购人提出某项货物不能供应。
4、未经采购人允许，不得擅自变更所配送物品的品牌型号，如因市场原因（如某产品型号停产）必须进行型号更换，须提交相关资料经采购人同意后方可进行更换。否则采购人有权终止合同；
5、采购清单内的货物及相应数量，不是一次性全部供货，乙方应按照甲方实际需求分批次供货，合同期内不允许有任何理由的涨价及拒绝配送服务。采购人如有特殊服务需求不在上述配送目录内的，该部分产品配送价格参照目录内相近规格价格或经审核后才进行配送。
	



	
	
	









第二部分：  单项市场报价清单
	序号
	品名、品牌
	
	单位
	参数要求
	采购数量
	市场单价（元）
	小计（元）
	参数是否响应
	备注

	1
	[image: ]一次性扫床刷子（配刷套）
	可配套使用
	个
	高密度海绵刷体，坚固把手不脱手，夹子牢固不易脱落。尺寸约10*25CM。每把床刷搭配一次性医用刷套50个。
	50
	
	
	是（），否（）
	

	2
	[image: ]一次性扫床刷套（配套一次性扫床刷子）
	
	包
	刷套采用特制无纺布制成，并经消毒液浸泡灭菌处理，内含酒精，能更有效的进行消毒与处理污渍，50个/包。
	100
	
	
	是（），否（）
	

	3
	[image: ]医疗废物扎带
	
	包
	黄色，4*250国标3.6宽，100条/包
	650
	
	
	是（），否（）
	

	4
	[image: ]手锯
	
	把
	防护锯套，安全收纳，ABS手柄，坚固轻便。表面防滑包胶。锯片材质：SK5钢。
	1
	
	
	是（），否（）
	

	5
	[image: ]手剪
	
	把
	SK5高碳钢合金锻造，锋利耐用。特氟龙涂层防锈美观。省力同心圆弹簧，张弛有度不易脱落。手柄采用PP材质制造。握感舒适。最大剪切直径大于或等于35MM。配尼龙挂绳方便拿取。
	1
	
	
	是（），否（）
	

	6
	[image: ]尖头锹
	
	个
	长约100CM，锹头约23*30CM。D型工学手柄，一体焊接工艺，锰钢淬火打造。
	1
	
	
	是（），否（）
	

	7
	[image: ]充电高枝锯
	
	台 
	充电型，电控检测，充满后自动断电。全新快充。三节杆长：1.5M--2.6M，可锯至少达到4.5米高度。加长杆锂电锯。2000W大功率，8秒速切20公分。导向飞轮链条，飞轮链条不脱轨，链条松紧可钮式调节。冷轧一体铸造导板，有防护挡板。三元锂电芯，包胶手柄。锁定按钮安全开关。
	1
	
	
	是（），否（）
	

	8
	[image: ]充电修剪机
	
	台 
	刀身长度大于或等于50CM，加大修剪范围。高能效电池。保证持久动力。SK5激光双刃强力刀片不易卷边。切口平整不伤树枝。切割树枝直径约17MM。双重启动开关。环形手柄，舒适握持，包胶软握把。前设挡板，阻挡飞溅叶片。额定电压20V左右，最大输出功率400W左右。
	1
	
	
	是（），否（）
	

	9
	[image: ]电梯不锈钢光亮剂
	
	桶
	品牌：白云康雅KY118A。可清洁电梯表面手印、油垢、锈渍水渍、广告笔印，去除氧化层，电梯表面翻新不伤材质。3.78L/桶。
	3
	
	
	是（），否（）
	

	10
	[image: ]撬棍
	
	把
	工业级镀铭，带防滑纹。一体成型淬火，不易断裂。长度675mm左右，直径16mm左右， 
	5
	
	
	是（），否（）
	

	11
	[image: ]应急拖车绳
	
	付
	采用浸胶硬化处理，头绳一体式设计，不易脱绳。加粗尼龙绳紧密编制。百分之三十延展性。软卸扣。操作简单，耐磨抗压。
	3
	
	
	是（），否（）
	

	12
	[image: ]杀虫剂  
	
	瓶
	推荐品牌：超威、枪手、雷达。无味型杀虫气雾剂，约500ML-600ML。主要成分：胺菊酯、氯氰菊酯。可有效驱杀多种害虫（包含不限于蚊子、苍蝇、蚂蚁、蟑螂、跳蚤、各类飞虫）。商超同款
	60
	
	
	是（），否（）
	

	13
	[image: ]雪铲   
	
	把
	材质钢化塑料铲，铲宽至少57CM，槐木柄总长120CM左右。全长28CM左右。
	5
	
	
	是（），否（）
	

	14
	[image: ]融雪剂(工业盐）  
	
	袋
	50斤/袋  
	100
	
	
	是（），否（）
	

	15
	[image: ]粗盐
	
	斤
	小颗粒直径0.5CM。
	
	
	
	是（），否（）
	

	16
	[image: ]一次性脚套  
	
	包
	推荐品牌：宜洁、英科医疗、妙洁。加厚400克/包（约），优质皮筋不易断，加厚更明显。优质加厚无纺布，左右脚通用，良好的透气性，防水防尘，防滑耐磨。束口设计，高弹双筋束口。透气防滑。PVC地面也可正常行走。可满足34-50码100只/包
	300
	
	
	是（），否（）
	

	17
	[image: ]纱手套
	
	双
	推荐品牌：星宇、登升。耐磨粗纱棉线，10针加密针织工艺，加粗加厚。四季可用。均码-L码（通用款）劳保防护。人工锁边不易开线。
	300
	
	
	是（），否（）
	

	18
	[image: ]棉手套  
	
	副
	纯棉白色。中厚布料，透气吸汗。四季可用。均码-L码（通用款）劳保防护。
	200
	
	
	是（），否（）
	

	19
	[image: ]橡胶手套(天鹰）S-L型  
	
	副
	品牌：天鹰。天然乳胶材质，加厚加长防水耐磨。长度30CM左右，独立包装/副，耐高温。手指加固、加厚。手掌防滑纹路设计，拿捏物品不打滑。
	400
	
	
	是（），否（）
	

	20
	[image: ]雨衣    
	
	件
	长款全身防暴雨加厚成人雨衣。可拆卸帽檐，表面采用荷叶式防水工艺，内部添加防水涂层，前后5CM左右反光条，夜间出行安全。内有拉链，外有按扣，伸缩袖口，防水腰包。满足S-XXXL不同尺码。
	50
	
	
	是（），否（）
	

	21
	[image: ]电工劳保绝缘鞋
	
	双
	高压绝缘10KV，耐扎耐磨，鞋底防刺凯夫拉不怕硬物穿刺，鞋头塑钢头不怕重物砸压，舒适柔软透气，纹理防滑。需提供相关绝缘检测报告并加盖公章。
	12
	
	
	是（），否（）
	

	22
	[image: ]安全绳
	
	套
	20米长，直径至少10.5mm，双层外皮多股内芯。可承重2500kg。
	2
	
	
	是（），否（）
	

	23
	[image: ]10KV绝缘手套
	
	双
	10KV绝缘掌型款手套，检测达标，需提供相关绝缘检测报告并加盖公章。
	6
	
	
	是（），否（）
	

	24
	[image: ][image: ]胶鞋.    
	
	双
	防滑耐磨橡胶PVC大底。天然橡胶，柔软舒适透气。高筒距地约39cm，底厚约3cm。一体成型 ，加密内衬
	15
	
	
	是（），否（）
	

	25
	[image: ]10KV高筒绝缘靴
	
	双
	10KV绝缘鞋，远离高压伤害，PVC塑胶。锯齿防滑鞋底，防水防油。需提供相关绝缘检测报告并加盖公章。
	5
	
	
	是（），否（）
	

	26
	[image: ][image: ]三重防滑拖鞋 
	
	双
	鞋底为一体成型防滑纹理大底，增强与地面的摩擦力。3.5CM厚底，EVA材质一体成型，不开胶不断底。环保高性能材质，任意弯折不易变形。两侧对流透气孔清凉不闷脚，一鞋两穿，15度上翘防撞鞋头。颜色可供选择
	100
	
	
	是（），否（）
	

	27
	[image: ]工厂防尘服（连体）
	
	套
	防静电，连帽连体服。透气耳网，袖口松紧。加大口袋，帽后魔术贴可调节帽子大小。S-5XL各型号均能提供。
	50
	
	
	是（），否（）
	

	28
	[image: ]防水棉拖鞋 
	
	双
	防滑厚底舒压减震，保暖长毛绒内里。防水PU皮鞋面。鞋面图案及颜色可变更，此图片仅供参考
	20
	
	
	是（），否（）
	

	29
	[image: ]蒂花之秀抑菌洗手液
	
	瓶
	品牌：蒂花之秀  每瓶不少于500G，抗菌清洁，有效抑制大肠杆菌，黄金葡萄球菌，抑菌率99.99%。商超同款
	6000
	
	
	是（），否（）
	

	30
	[image: ]蓝月亮抑菌洗手液
	
	瓶
	品牌：蓝月亮，每瓶不少于500G，抗菌清洁，有效抑制大肠杆菌，黄金葡萄球菌，抑菌率99.99%。商超同款
	200
	
	
	是（），否（）
	

	31
	洗衣粉 （小袋）
	
	袋
	立白、雕牌、超能、奥妙。每袋不少于500G，泡沫丰富，去油去异味净白去渍，无磷。商超同款
	2500
	
	
	是（），否（）
	

	32
	洗衣皂
	
	块
	立白、雕牌、超能、奥妙。每块不少于200G，泡沫丰富，去油去异味净白去渍。商超同款
	600
	
	
	是（），否（）
	

	33
	香皂
	
	块
	舒肤佳、雕牌、力士。每块不少于100G，泡沫丰富，温和洁净，易于冲洗。商超同款
	100
	
	
	是（），否（）
	

	34
	[image: ]青蛙王子  婴幼儿沐浴露
	
	瓶
	青蛙王子      每瓶不少于1L。洗发沐浴，宝宝专用，绵密泡沫，一冲即尽。安全植物成分温和洗浴不伤皮肤，无泪净澈不辣眼。商超同款
	3
	
	
	是（），否（）
	

	35
	[image: ]废液桶
	
	个
	全新HDPE原料，内外双盖双层密封防泄漏，材料抗折，抗老化，实心把手，承重力强。耐酸碱，耐油污。可装100斤液体。
	5
	
	
	是（），否（）
	

	36
	[image: ]自动鞋套机
	可配套使用
	台 
	适用鞋码25-48码，装套容量50只。ABS材质，坚固牢靠抗压耐摔，机械结构，合理称重。保护垫防滑稳定。脚踏式按键出套。出套流畅，不卡套。金属机芯坚固实用。每台机器赠送100只加厚鞋套。防滑底部设计。
	2
	
	
	是（），否（）
	

	37
	[image: ]一次性鞋套（配套自动鞋套机）
	
	包
	鞋套机专用加厚鞋套，防滑，防脱落。100只/包
	100
	
	
	是（），否（）
	

	38
	[image: ]五点安全带
	
	根
	高强度涤纶+合金钢。织带宽44mm*厚1.5mm.5点式安全带，5米双小钩  ，承重2200kg,加厚定位板，透气护腰。腰前调节扣，背部设有承重点、腿部金属调节扣。均码，适合体重50-90kg,适用身高150-190cm。
	3
	
	
	是（），否（）
	

	39
	[image: ]铝合金梯
	
	个
	2米高。双筋加固，安全稳固。强力承重1000斤。层层三角加固，防滑大脚垫。宽大工作台，坐立自由。可折叠不占空间。加宽防滑大踏板。顶层踏板加宽至15cm，双重限位加固，（保护性带条+固定拉杆）
	3
	
	
	是（），否（）
	

	40
	
	
	
	1.8米高。双筋加固，安全稳固。强力承重1000斤。层层三角加固，防滑大脚垫。宽大工作台，坐立自由。可折叠不占空间。加宽防滑大踏板。顶层踏板加宽至15cm，双重限位加固，（保护性带条+固定拉杆）
	3
	
	
	是（），否（）
	

	41
	
	
	
	1.5米高。双筋加固，安全稳固。强力承重1000斤。层层三角加固，防滑大脚垫。宽大工作台，坐立自由。可折叠不占空间。加宽防滑大踏板。顶层踏板加宽至15cm，双重限位加固，（保护性带条+固定拉杆）
	3
	
	
	是（），否（）
	

	42
	[image: ]百诚弯头直冲打火机
	
	个
	推荐品牌：百诚， 用于临床艾灸点火，防风聚集高效点火，火力强劲艾灸秒燃，可持续点火，火力大小可调节。自带安全锁扣。金属喷火口+金属外护口。透明加厚机身，可视气体，剩余气体一目了然。
	50
	
	
	是（），否（）
	

	43
	[image: ]百诚打火机充气瓶
	
	
	高密封材质，高压缓冲设计，防止泄露和炸裂事故。100ML容量。气体无杂质，气体可充分燃烧。市面上所有的充气打火机均通用。
	20
	
	
	是（），否（）
	

	44
	[image: ]应急保温毯
	
	个
	展开前7*11cm左右，展开后210*160cm。户外应急救生毯，铝箔复合膜，应急保温，反光求救。防雨防潮防晒。
	70
	
	
	是（），否（）
	

	45
	[image: ]强光LED手电筒
	
	只
	夜平安063强光手电。伸缩调光远射达1000米，大容量26800锂电池，经久耐用，铝合金外壳。Type-C闪充，
	5
	
	
	是（），否（）
	

	46
	电蚊香液套装
	可配套使用
	套
	推荐品牌：超威、雷达、枪手。无香，2瓶蚊香液+1蚊香加热器，一键开关，无需反复拔插。可旋转插头适应多种插座。通电指示灯。防烫外壳，触碰不烫手。商超同款
	50
	
	
	是（），否（）
	

	47
	电蚊香液替换瓶
	
	瓶
	菊酯活性成分，温和有效。无香。瓶口螺纹结构，卡瓶更稳固，不漏液。商超同款
	10
	
	
	是（），否（）
	

	48
	[image: ]电蚊香拍
	
	个
	立体底座收纳。快速高效灭蚊。可充电。双重安全开关。三层防护电网。内置LED灯珠，采用光波引诱蚊虫。防过充。
	5
	
	
	是（），否（）
	

	49
	[image: ]燃气检测器（手持）
	
	个
	品牌：中安探，加长柔性万向探管，测量准确，检测迅速，万向探管，LCD显示。四种报警多重保障，大容量锂离子可充电电池，防爆阻燃材质。适用于对天然气、煤气、液化气、乙醇、甲烷等各类可燃气体的泄漏检测。
	1
	
	
	是（），否（）
	

	50
	[image: ]窗户限位器
	
	个
	适用多种宽度轨道7-15mm，配备垫片不伤轨道。
	100
	
	
	是（），否（）
	

	51
	[image: ]护墙角
	
	根
	优质PVC，颜色可自选。自带背胶。覆膜涂料工艺。25mm宽*长2米/根。
	20
	
	
	是（），否（）
	

	52
	[image: ]防晒网
	
	平方米
	优质聚乙烯新料，防尘防土，保温保湿，耐腐蚀耐磨损。4针加密加厚专业遮阳。
	300
	
	
	是（），否（）
	

	53
	[image: ]无患师兄黄芪植物洁面液
	
	瓶
	艾参芪植物洁面原浆，天然黄芪中药洗面奶，无硅油配方，草本洁面乳植物美肤，300ML/瓶。提亮肤色，滋养肌肤，控油洁面。适用所有人群（包括孕妇儿童），主要成分：黄芪、土瓜根、艾叶。
	20
	
	
	是（），否（）
	

	54
	[image: ]氧气瓶固定支架（升级款）
	
	套
	每套包含：固定支架+捆绑带+螺丝。设有大小两个孔径适合多种墙体。架体设计：加强ABS材质，绝缘耐磨。弧形设计：贴紧瓶身，防止摇晃。绑带设计：耐磨、耐酸碱  防风化。升级款：绑带加宽加厚，卡扣秒开加固。
	10
	
	
	是（），否（）
	

	55
	[image: ]卫生间挂钩
	
	
	免打孔，304不锈钢挂钩，承重≧100斤。配强力免钉胶。防水防锈。加厚不锈钢底板。加大涂胶面积，粘贴更牢。加粗实心挂杆。激光焊接一体成型 。
	100
	
	
	是（），否（）
	

	56
	[image: ]大扶手
	
	
	总长60CM，总高70CM。防爆ABS外管外管直径35MM，内管直径28MM。安装方式：8MM钻头打孔螺丝固定。。内置不锈钢钢管，带腿支撑，加固双杆底座，四点固定，稳固防晃。扶手防滑大颗粒。实心工字加固，加强抗压，平衡负重实心，加厚管材。
	200
	
	
	是（），否（）
	

	57
	[image: ]小扶手
	
	
	全长38CM。不锈钢材质，防爆ABS外管外管直径35MM，内管直径28MM，防爆ABS外管防滑大颗粒。安装方式：8MM钻头打孔螺丝固定。
	100
	
	
	是（），否（）
	

	58
	[image: ]志愿者服
	
	
	志愿者马甲，100%聚酯纤维。定制印字，透气不闷汗，高密网布，久穿不闷。双线加固，耐穿抗造不褪色。采用抗皱定型工艺。抗皱免烫。腰部两侧配有拉链口袋，可放手机。
	30
	
	
	是（），否（）
	

	59
	[image: ]洗车水枪
	
	套
	H2高压水枪，粗管水流大、冲力强高压喷射，自来水经过水压增压后，射程可达6-8米。加粗加长枪杆。PVC材质15米水管配万能接头。一键开关，可调节多种冲洗模式。
	2
	
	
	是（），否（）
	

	60
	[image: ]洗车拖把
	
	个
	省力弯杆（刷杆前臂15度弯曲设计），加密雪尼尔绒刷毛，刷毛长度可达4CM，90度旋转。三节式可伸缩刷杆，伸缩范围可达50CM-100CM，加厚铝合金。刷头可拆卸，刷头内置吸水海绵（报价需包含备用刷头）。
	5
	
	
	是（），否（）
	

	61
	[image: ]火疗防火垫
	
	块
	100%纯棉+防火材质。需定制。遇明火不易燃烧，明火可自动熄灭，有效防火阻燃。规格70*80CM，可调宽度1-20CM。开孔尺寸为20*60CM。左右两片可用魔术贴根据实际使用尺寸进行调整。
	2
	
	
	是（），否（）
	

	62
	[image: ]火疗阻燃加厚大浴巾
	
	条
	150*70CM。火疗专用，加厚防阻燃。
	20
	
	
	是（），否（）
	

	63
	[image: ][image: ]防臭地漏
	
	个
	下水道地漏防臭器，28-34MM内径。配固定帽、不锈钢过滤网。
	100
	
	
	是（），否（）
	

	64
	[image: ]淬火钩
	
	根
	高温淬火方尖，长68CM粗10MM，手柄双层满焊。
	3
	
	
	是（），否（）
	

	65
	[image: ]护肤清油
	
	瓶
	
Peach's Secret/半桃，玫瑰精油面部刮痧按摩精油。500ML/瓶。
	10
	
	
	是（），否（）
	

	66
	[image: ]吸盘式防滑垫（绿）    
	
	平方米
	加厚PVC材质，防滑吸盘，强力吸附。镂空沥水，立柱设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     计方便排水，自由拼接，卡扣牢固不移位，整体拼接不脱落，打扫时可整体掀起。打理方便。包安装
	600
	
	
	是（），否（）
	

	67
	[image: ]高温油布
	
	卷
	40*60cm/卷。0.13mm玻璃纤维，加厚材质。表面光滑防水防油防粘。
	2
	
	
	是（），否（）
	

	68
	[image: ][image: ]同质透心pvc塑胶地板
	
	平方
	超强耐磨，耐腐蚀性，防火，快速铺装，抗压防滑。反面凹凸纹理。2.0mm厚度。颜色后期可根据需要进行选择。包安装
	60
	
	
	是（），否（）
	

	69
	[image: ]灭蝇灯
	
	个
	适用面积50㎡-100㎡，悬挂式，诱蚊绳方式UVA紫光灯，金属边框，结实坚固耐用。高密度全方位防护网。醒目开关，操作简单。包安装
	5
	
	
	是（），否（）
	

	70
	[image: ]防火烫工具
	
	套
	巴渝熨派技艺全套工具，大号火熨布整体尺寸约48*48CM，火熨棒，防烫手套。
	20
	
	
	是（），否（）
	

	71
	[image: ]艾灸灭火用具（小号）
	
	
	艾灸灰专用接灰缸（缸+盖+勺),304不锈钢材质。带盖，盖子可挂缸沿，不占地方。直径16CM（±0.5CM），高9CM（±0.5CM）
	10
	
	
	是（），否（）
	

	72
	[image: ]艾灸灭火用具（大号）
	
	
	304不锈钢材质，带盖。提手穿透式柳丁加固，圆桶上口直径28.5CM（±0.5CM），高度26CM（±0.5CM），底径21CM（±0.5CM）。
	10
	
	
	是（），否（）
	

	73
	[image: ]地漏盖
	
	个
	不锈钢地漏盖，面板厚度0.7mm,直径7.8cm，
	100
	
	
	是（），否（）
	

	74
	[image: ]不锈钢金属铭牌
	
	
	不锈钢金属铭牌定制，安装方式：打孔固定/3M胶/泡沫胶，UV印刷/丝网印刷/冲压/烤漆等。
	700
	
	
	是（），否（）
	

	75
	[image: ]定制标识牌
	
	个
	80*40MM。激光雕刻金属标识牌。
	50
	
	
	是（），否（）
	

	76
	[image: ]钢丝绳
	
	根
	304不锈钢钢丝圈，展开全长约15CM，锁扣拧成圈后直径约5CM。防腐防锈。螺丝锁扣旋转拧开，固定力强，使用方便。
	50
	
	
	是（），否（）
	

	77
	[image: ]雨布(彩条）    
	
	米
	8米宽，特厚防水双面覆膜彩条布，优质聚乙烯全新原料，双面防水 ，防晒抗老化耐拉扯。
	50
	
	
	是（），否（）
	

	78
	[image: ]软玻璃  
	
	米
	80cm宽。厚度大于或等于2MM，环保高透，防油防烫免洗，防渗透不染色，一擦即净。PVC材质无毒无味，不含胶透亮不发黄。包安装
	50
	
	
	是（），否（）
	

	79
	[image: ]抢救车封条
	
	根
	PP材质，抢救车封条无痕一次性编码锁扣塑料签手撕标签扎带急救易撕。油性笔书写，可填日期，签名。
	2000
	
	
	是（），否（）
	

	80
	[image: ]空调门帘（配重款）    
	
	平方米
	高透明白色厚2.5mm，环保树脂材料。ABS一体式龙骨。强力磁吸，自动紧密吸附。加配重款。包边加宽加厚，经久耐用，磁条不外漏。包安装
	100
	
	
	是（），否（）
	

	81
	[image: ]皮门帘
	
	平方米
	高品质PU，门帘专用。面料采用具有极强拉力强度和耐磨性的皮革，耐低温不开裂，8*10mm强力磁条。大吸力，强力吸合不露风不跑气。包边走线整齐密致，金属配件，高清视窗。通用铝合金轨道。优质3层棉毡。包安装
	100
	
	
	是（），否（）
	

	82
	[image: ]锁扣搭扣
	
	个
	不锈钢锁扣搭扣，3寸。配螺丝。厚0.8mm。
	10
	
	
	是（），否（）
	

	83
	[image: ]锁扣搭扣
	
	个
	不锈钢锁扣搭扣，5寸。配螺丝。厚1.0mm。
	10
	
	
	是（），否（）
	

	84
	[image: ]电脑键盘托架轨道
	
	个
	电脑键盘轨道长35CM,带胶垫。轨道全开57CM。双排联动滚珠。四档调节
	20
	
	
	是（），否（）
	

	85
	[image: ]热敷布袋
	
	个
	20*30CM，支持微波炉加热。纯棉加厚帆布。耐高温
	200
	
	
	是（），否（）
	

	86
	[image: ]感应取液器
	
	个
	不含消毒液。自动感应出液，出液量有至少两档可进行切换。壁挂式免打孔。卡扣式接口可任意搭配各类手消毒液适用瓶口25-38MM。。双电源接口供电无忧。配件包含挂钩、免打孔螺丝帖、备用适配电池、备用打孔螺丝。供电方式：电池及电源供电
	5
	
	
	是（），否（）
	

	87
	[image: ]脚踩出液器气囊
	
	个
	硅胶材质，手消毒液通用。随意踩踏，稳固耐磨。反应灵敏，防滑耐用。
	5
	
	
	是（），否（）
	

	88
	[image: ]衣柜锁
	
	个
	开孔直径16MM，精抛电镀，实心材质，经久耐用。
	50
	
	
	是（），否（）
	

	89
	[image: ]单开抽屉锁
	
	个
	开孔直径15MM，加厚底座，稳固耐用。加厚钥匙，开锁便捷。冷轧钢。
	50
	
	
	是（），否（）
	

	90
	[image: ]一托三锁
	
	个
	直径16MM。三联抽屉锁。一体压铸，不易断裂。加粗实心锁杆。加宽加厚底座，紧密贴合柜板。
	50
	
	
	是（），否（）
	

	91
	[image: ]门锁
	
	个
	总长度约7CM。全铜锁芯，
	30
	
	
	是（），否（）
	

	92
	[image: ]千斤顶
	
	套
	立式3吨，无缝钢材。高度168-310mm,核定载重3T。内附手套、摇杆，收纳袋。
	2
	
	
	是（），否（）
	

	93
	[image: ][image: ][image: ]桶装水抽水器电控龙头
	
	组
	即关即停，防止空抽。工作灯环，水龙头打开，指示灯亮，水龙头关闭，指示灯环灭，自动断电，1.8L/min。中泵抽水器尺寸145*85*240mm.包安装
	2
	
	
	是（），否（）
	

	94
	[image: ]除胶剂
	
	瓶
	强力除胶剂。260ML，适用多种材质表面。应对各种残胶。
	5
	
	
	是（），否（）
	

	95
	[image: ]除锈防锈润滑剂
	
	瓶
	松锈牌，450ML。防锈除锈润滑功能。
	5
	
	
	是（），否（）
	

	96
	[image: ]地板革清洁剂
	
	瓶
	品牌：沐之荷500ML。去除水垢、油渍、污渍，不损材质。配套海绵刷+毛巾。
	10
	
	
	是（），否（）
	

	项目预估总价：
	公司名称（盖章）：               联系人及联系方式：
	联系方式：

	备注：供应商所报价格为市场价格，且包含购置费、包装费、辅材费、运输装卸费、人工费、安装费、税费等完成本项目应有的全部费用。
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