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第2章 采购需求
1、 设备名称：复印机耗材及配件
2、 技术参数：
	序号
	配件名称
	配件规格/型号
	技术参数
	数量

	1
	碳粉墨粉盒 
	原装理光（Ricoh）
MP6054C 碳粉墨粉盒 
	详细参数说明
适配型号：墨粉需与理光IM6000机器型号精确匹配，避免因不兼容导致打印模糊或硬件损坏。
分辨率：墨粉支持1200dpi及以上，确保文字边缘清晰、图像层次分明；
定影牢固度：通过高温快熔技术实现，打印后摩擦纸张无脱粉现象，减少卡纸概率。
环保认证：需通过中国环境标志认证或欧盟RoHS认证，避免苯类溶剂等有害物质挥发。
碳粉技术类型：化学聚合法：颗粒更圆润，打印覆盖率提升约15%。
墨粉颗粒大小：墨粉颗粒≤5.2微米。
颜色选项：黑色。
打印量：墨粉盒的标称打印页数：墨粉可打印37000张A4纸。
	1

	2
	鼓架单元；
	理光（Ricoh）
D0DL0120 套鼓/鼓架单元
	1. 基础适配
适用机型：理光 IM 6000 黑白数码复合机。
2. 适配型号：套鼓需与理光IM6000机器型号精确匹配，避免因不兼容导致打印模糊或硬件损坏。
3. 机器相关性能参数
打印/复印速度：60页/分钟。
打印分辨率：最高支持 1200×1200dpi。
4，寿命参数，标称打印量：根据行业测试数据，原装黑色套鼓的打印量不小于 15万张。
5.套鼓单元包含有鼓架、鼓芯、充电棒、鼓清洁刮板及相关联的整套配件。
	1

	
	鼓芯
	鼓芯
	1. 适用机型：理光 IM 6000 黑白数码复合机。
2. 适配型号：墨粉需与理光IM6000机器型号精确匹配，避免因不兼容导致打印模糊或硬件损坏。
3. 机器相关性能参数
打印/复印速度：60页/分钟。
打印分辨率：最高支持 1200×1200dpi。
寿命参数，标称打印量：根据行业测试数据，原装黑色鼓芯的打印量不小于 15万张。
	1

	
	鼓充电棒
	鼓充电棒（充电辊）
	1. 基础适配
适用机型：理光 IM 6000 黑白数码复合机。
寿命参数，标称打印量：根据行业测试数据，原装鼓充电棒（充电辊）的打印量不小于 10万张。
2. 适配型号：充电棒（充电辊）需与理光IM6000机器型号精确匹配，避免因不兼容导致打印模糊或硬件损坏。
	1

	
	鼓刮板
	鼓刮板
	1. 基础适配与寿命参数
适用机型：理光 IM 6000 黑白数码复合机。
标称打印量：根据行业测试数据，原装清洁刮板的打印量不小于 10万张。
2. 适配型号：清洁刮板需与理光IM6000机器型号精确匹配，避免因不兼容导致打印模糊或硬件损坏。
3. 机器相关性能参数
打印/复印速度：60页/分钟。
打印分辨率：最高支持 1200×1200dpi。
	1

	3
	定影器单元；
	理光（Ricoh）
定影器加热单元 D0DK4054
	1. 核心适配与运行参数
运行速度匹配：该机型复印/打印速度高达 60页/分钟。纸张兼容性：
2. 定影器的压力和温度能够根据纸张厚度进行自适应调节。
3. .适配型号：定影单元需与理光IM6000机器型号精确匹配，避免因不兼容导致打印模糊或硬件损坏。
打印量：标称打印页数（整体寿命可打印300000张A4纸）。
4.定影器单元包含有框架、定影膜，定影辊，各传感器及相关联的整套配件。
	1

	
	定影膜
	定影膜
	1. 基础适配
适用机型：理光 IM 6000 黑白数码复合机。
2. 适配型号：清洁刮板需与理光IM6000机器型号精确匹配，避免因不兼容导致打印模糊或硬件损坏。
3. 机器相关性能参数
打印/复印速度：60页/分钟。
打印分辨率：最高支持 1200×1200dpi。
	1

	
	定影压辊
	定影压辊
	1. 基础适配
适用机型：理光 IM 6000 黑白数码复合机。
2. 适配型号：清洁刮板需与理光IM6000机器型号精确匹配，避免因不兼容导致打印模糊或硬件损坏。
3. 机器相关性能参数
打印/复印速度：60页/分钟。
打印分辨率：最高支持 1200×1200dpi。
	1

	4
	纸盒搓纸轮套件
	搓纸轮套件
	1. 基础适配
适用机型：理光 IM 6000 黑白数码复合机。
2. 适配型号：搓纸轮需与理光IM6000机器型号精确匹配，避免因不兼容导致硬件损坏。
3. 机器相关性能参数
打印/复印速度：60页/分钟。
	1

	6
	输稿器搓纸轮套件
	输稿器搓纸轮套件
	基础适配
适用机型：理光 IM 6000 黑白数码复合机。
2. 适配型号：输稿器搓纸轮 需要与M6000机器型号精确匹配，避免因不兼容导致硬件损坏。
3. 机器相关性能参数
打印/复印速度：60页/分钟。
打印分辨率：最高支持 1200×1200dpi。
	1

	其他要求
	供货方式为按需分批供货，招标文件所列数量为预估量。采购人有权根据实际需求调整采购数量，无保底采购量。中标供应商须响应采购人分批供货指令，按供货通知单及时供货，结算按实际到货验收数量结算，中标单价不作调整。
	



