附件：拟购六安市数字影像服务项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                                      
产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：                                 
备注：
1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部☑、后勤保障部□及其他□          】：LASZYYXXK@163.com ）；
2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。
4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。
附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。
5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。
附件：表1-4
建设目标：
为进一步提升医疗服务品质，改善患者就医体验，推进智慧医院建设进程，我院计划对现有3栋楼宇的病区进行无线互联网覆盖，现面向社会公开征集无线互联网覆盖建设方案，邀请各潜在供应商对建设方案进行现场介绍。要求：医院无线外网建设需与院内在用无线内网互不干扰，并具备一定的网络安全防护能力，支持认证访问，入侵检测和防御、上网行为管理等功能，确保医院内网数据安全及用户上网合规。
附件：拟购项目初步参数结构

一、项目背景
为贯彻落实《关于印发安徽省医疗卫生机构检查检验结果互认工作方案的通知》（皖卫医秘〔2021〕259号）《关于加快推进安徽医学影像互联互通的通知》（皖卫传〔2022〕65号）《关于印发安徽省数字医学影像服务质控标准（试行）的通知》（皖卫规划秘〔2024〕30号）《关于印发全省医疗卫生机构检查检验结果互联互通的通知》（皖卫函〔2024〕234号）《关于完善医学影像检查价格项目有关事项的通知》（皖医保秘〔2024〕16号）等文件精神，实现“各医疗机构要积极开展数字影像服务系统建设，实现影像服务电子化，简化取片环节，患者可直接获取影像检查结果。数字影像服务应严格遵守《医疗器械监督管理条例》，系统软件须具备医疗器械许可。数字影像服务系统的影像检查结果须与“智联网医院系统”检查检验共享监管子平台互联互通，并支持安徽省内各级医疗机构的医生工作站调阅，进而可提供长三角地区的各级各类医疗机构调阅”和“各医疗机构要按照医学影像互联互通标准规范，加快医院信息平台、HIS、PACS、电子病历等相关信息系统升级改造，实现院内医生工作站可经患者授权调阅下载全省符合标准规范的医学影像数据”等要求，拟开展六安市数字影像服务，简化取片环节、减轻患者负担、提升就医体验，为实现全省医疗机构影像检查数据互联互通和检查互认打好基础。
二、服务单位数量：本市约15家二级以上公立医疗机构
[bookmark: _GoBack]三、全市年度服务量：约216.81万次
四、服务要求
按照安徽省卫健委《关于印发安徽省数字医学影像服务质控标准（试行）的通知》（皖卫规划秘〔2024〕30号）文件要求建设：
（1）软件具备医疗器械许可证，遵守医疗器械的生产、注册、经营和管理的相关法律法规。
（2）数字医学影像服务提供的影像浏览工具应兼容电脑端和移动端;影像浏览工具应具备包括但不限于放大缩小、窗宽窗位调整、动态播放、逐页浏览、
测量、反像、多窗对照、历史对照显示、MPR、MIP、三维重建、CT值测量等功能。
（3）显示设备满足诊断要求的情况下，确保影像数据为原始无损DICOM格式。
五、技术和服务要求
	本项目初步参数拟设置情况
	响应情况
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告）

	序号
	功能名称
	初步参数设置情况
	是否设置为★
	
	
	

	1
	统计指标
	可以展示全市医疗卫生机构接入“智联网医院系统”检查检验共享监管子平台情况，各医疗机构上传影像数量、调阅影像数量，医疗机构可调阅工作站数量等能反映全市数字影像服务基本情况的指标。支持市卫健委后期根据实际需要对相关指标调整。
	
	
	
	

	2
	 医院端

	根据《关于印发安徽省数字医学影像服务质控标准（试行）的通知》（皖卫规划秘〔2024〕30号）文件要求。响应时间：CT、MR等序列影像加载，界面的显示响应时间应在3秒以内不得有停顿、延时或中断等现象影响阅片诊断。
	
	
	
	

	
	
	根据《关于印发安徽省数字医学影像服务质控标准（试行）的通知》（皖卫规划秘〔2024〕30号）文件要求。医疗机构应将医学影像检查编码上传至“智联网医院系统”检查检验共享监管子平台，将上传的医学影像检查项目编码与检查检验共享监管子平台提供的医学影像检查项目代码进行对照。
	
	
	
	

	
	
	根据《关于印发安徽省数字医学影像服务质控标准（试行）的通知》（皖卫规划秘〔2024〕30号）文件要求。医疗机构医学影像检查项目新增或更新时，应及时变更并完成代码对照。
	
	
	
	

	
	
	根据《关于印发安徽省数字医学影像服务质控标准（试行）的通知》（皖卫规划秘〔2024〕30号）文件要求。医疗机构上传影像检查信息中应包含机构内医学影像检查项目编码和医学影像检查项目代码，医疗机构应逐步使用“医学影像检查项目分类代码”替代机构内的医学影像检查项目编码
	
	
	
	

	
	
	根据《关于加快推进安徽医学影像互联互通的通知》（皖卫传〔2022〕65号）要求，数字影像服务系统的影像检查结果须与“智联网医院系统”检查检验共享监管子平台互联互通，并支持安徽省内各级医疗机构的医生工作站调阅。
	
	
	
	

	
	
	根据《关于加快推进安徽医学影像互联互通的通知》（皖卫传〔2022〕65号）要求，院内医生工作站可经患者授权调阅下载全省符合标准规范的医学影像数据。
	
	
	
	

	3
	居民端

	（根据《关于加快推进安徽医学影像互联互通的通知》（皖卫传〔2022〕65号）要求，实现影像服务电子化，简化取片环节，患者可直接获取影像检查结果。
	
	
	
	

	
	
	根据《关于印发安徽省数字医学影像服务质控标准（试行）的通知》（皖卫规划秘〔2024〕30号）文件要求，医疗机构开展医学影像检查服务时，通过“智联网医院系统”检查检验共享监管子平台进行数据交换，经居民本人授权可在安徽省内其他医疗机构医生工作站调阅的历史数字医学影像检查信息，居民通过互联网浏览、分享、下载及授权管理。
	
	
	
	

	
	
	数字医学影像服务所涉及的影像检查信息应向居民提供调阅权限管理功能，功能入口应具备多种验证方式，包括但不限于手机短信验证、人脸识别等，确保只有经居民授权的用户才能访问居民的影像检查信息。
	
	
	
	

	
	
	居民可通过医疗机构提供的二维码、网页链接、微信公众号、小程序、APP等入口，不限次数浏览、分享、授权及下载个人影像检查信息，且可通过皖事通、“皖美健康”服务平台等第三方入口浏览、分享、授权和下载个人影像检查信息。
	
	
	
	

	
	
	居民服务能够在电脑端操作系统和移动端操作系统上运行。
	
	
	
	

	
	
	经居民本人授权后，医疗机构可在医生工作站实现居民历史影像检查结果查询调阅、重复检查提醒、影像检查结果互认等功能，实现方式包括但不限于页面嵌入、独立插件和CDSS等方式。
	
	
	
	

	4
	 基层医疗卫生机构
	《关于加快推进安徽医学影像互联互通的通知》（皖卫传〔2022〕65号）要求“各医疗机构要按照医学影像互联互通标准规范，加快医院信息平台、HIS、PACS、电子病历等相关信息系统升级改造，实现院内医生工作站可经患者授权调阅下载全省符合标准规范的医学影像数据”：要实现六安市基层医疗卫生机构医生工作站可经患者授权调阅下载全省符合标准规范的医学影像数据。

	
	
	
	

	5
	影像数据存储
	《关于印发安徽省数字医学影像服务质控标准（试行）的通知》（皖卫规划秘〔2024〕30号）要求“医疗机构之间网络互通须确保数据传输安全，云存储建设方式应采用‘两地三中心’”（“两地三中心”是指一种业务连续性容灾方案，由生产中心同城灾备中心和异地灾备中心组成，能在任意两个数据中心受损的情况下保障核心业务连续的一种容灾方案）和“数字医学影像服务涉及的厂商只提供技术解决方案、存储和运维等技术性服务，无权对数字医学影像服务产生的相关数据浏览和处置”和“服务期限:数字医学影像门诊患者服务年限为15年,住院患者服务年限为30年。”等。
	
	
	
	

	
	
	将相关影像数据和索引数据定期传给市全民健康信息平台。同时，支持市卫健委将全市基层医疗卫生机构数字影像数据和索引数据定期传给市全民健康信息平台。

	
	
	
	

	6
	接口对接
	为保障医疗机构能正常开展数字影像服务，潜在供应商须与医院内相关系统对接，由此可能产生的费用由潜在供应商承担。
	
	
	
	

	
	
	按照安徽省卫健委《“智联网医院系统”检查检验共享监管子平台互联互通接口方案》（V2.1版）（若后期版本更新，则以新版本为准）进行接口和服务对接。
	
	
	
	

	7
	数据安全要求
	医疗机构提供数字影像服务应制定严密有效的居民隐私保护策略，应与数字医学影像服务涉及的厂商签署保密协议。
	
	
	
	

	
	
	数字医学影像服务涉及的厂商只提供技术解决方案、存储和运维等技术性服务，无权对数字医学影像服务产生的相关数据浏览和处置。
	
	
	
	

	
	
	居民个人敏感信息应进行加密存储。
	
	
	
	

	
	
	非居民端服务影像检查信息应通过专线或政务外网进行数据传输，且传输过程应进行加密
	
	
	
	

	
	
	居民端服务通过互联网提供，数据传输过程应进行加密
	
	
	
	

	
	
	数字医学影像服务系统应采取加密传输技术，应具备系统严密的数据安全策略和多级权限管理体系。
	
	
	
	

	
	
	数字医学影像服务系统需符合国家信息安全三级等保，且通过国家信息安全三级等保认证并完成备案。
	
	
	
	

	
	
	医疗机构仅可通过专线或政务外网接入“智联网医院系统检查检验共享监管子平台；
	
	
	
	

	
	
	医疗机构之间网络互通须确保数据传输安全，云存储建设方式应采用“两地三中心”。
	
	
	
	

	8
	其他
	数字影像相关硬件设备。在能“利旧尽利旧”的原则下，为保障系统正常稳定运行，确实需要的硬件产品（品牌、参数、数量等）由潜在供应商提供。
	
	
	
	

	
	
	数字影像运维服务。合同期内提供软硬件升级、维护；根据医院要求提供现场培训服务。培训对象包括系统使用操作人员、管理人员、系统维护人员等，培训内容包括系统操作方法、流程日常维护及问题处理方法等内容，并提交培训记录。定期将数据收集汇总，将医院发生的故障进行记录并定期反馈给医院，以供医院进行相关服务优化。
	
	
	
	

	
	
	数字影像故障响应。出现使用故障时应 2 小时内向用户做出实质性的响应，需设有专业的售后服务中心，对采购人提供 7×24 小时售后服务，包括线上、电话、远程维护、驻点服务等方式，每家三级医院提供至少一名人员驻场服务，二级医院根据实际需求在合同或补充合同中明确，主要提供院内向患者宣传与告知服务，保障患者能够了解数字影像服务，为患者提供使用引导、答疑等服务。
	
	
	
	

	
	
	协助公立医疗机构完成《关于完善医学影像检查价格项目有关事项的通知》（皖医保秘〔2024〕16号）要求“允许公立医疗机构在提供数字影像存储和获取服务基础上，在患者知情自愿的前提下，可不再提供实体胶片，将减少实体胶片打印节约的成本，用于补偿数字影像服务成本。”
	
	
	
	

	
	
	关于数字影像服务，后期若安徽省、六安市印发新政策，应主动对系统进行适应性升级完善。

	
	
	
	

	
	
	系统需每年需进行三级等保测评
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