拟购        项目初步参数论证征求意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                             
本项目市场总报价：                                 
备注：

1.按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（归口科室【物流管理部】：laszyywl@163.com）；
2.响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3.杜绝两种现象：如电器类：一是整机保修3年，保修范围不包含需定期更换零部件，需定期更换零部件报价清单如下...；二是将需定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。
4.拟设置为★项参数（★项标准：拟购项目核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】）要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的证明资料原件扫描件。
附件：表1-4
第一部分：拟购项目初步参数结构
	本项目初步参数拟设置情况
	响应情况
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告）

	序号
	参数名称
	初步参数设置情况
	是否设置为★
	
	
	

	1
	抽吸导管外径及长度
	范围（包括并不限于）：

4F;
5F：120± 10cm

6F：120± 10cm

7F：110± 15cm

8F：110± 15cm

型号规格多样以满足临床需求。
	★
	
	
	

	2
	组成
	抽吸导管，塑型

针，保护鞘，Y 阀组成；
	
	
	
	

	3
	功能要求
	（1）头端柔顺可塑；头端配置显影环；（2）远端表面覆有亲水涂层；（3）可搭配抽吸泵进行稳定负压抽吸。
	
	
	
	

	4
	适用范围
	该产品适用于，在症状发作的8小时内对颅内大血管阻塞（颈内动脉、大脑中动脉-M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内）继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通。
	★
	
	
	


第二部分：拟购项目配置清单

	本项目拟配置清单
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注：产品省平台流水号、注册证耗材等信息填在备注栏

	序号
	配置清单名称
	预估数量
	
	
	
	

	1
	血栓抽吸导管
	16
	
	
	
	




