附件：拟购六安市中医院污水处理站视频监控系统升级项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                   
产品品牌、规格型号、产地及最低报价：                                 
备注：
1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部□、后勤保障部□及其他☑   安全保卫部   】：3903794200@qq.com ）；
2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。
4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。
附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。
[bookmark: _GoBack]附件：
六安市中医院污水处理站视频监控系统升级项目采购需求
一、项目现状
     六安市中医院污水处理站位于本部1号楼北侧，地上一层，建筑面积622平方米。包含有值班室、加药消毒间、污泥清洗间、在线监测站房、配电室、危废暂存间、风机间。污水处理站现有视频监控系统摄像头共12个（风机间3个、监测站房2个、配电室1个、进水口1个、加药消毒间2个、东北出入口1个、排放口1个、危废暂存间1个），具体现行设备品牌、参数及现场运行环境自行到场勘察。
二、项目需求
1、升级视频存储容量：本部污水处理站视频监控系统所有的摄像头视频录像应满足至少保存1年的要求；
2、主机及显示屏：本部污水处理站视频监控系统主机及显示屏幕须单独设置并安放在1号楼一层消防监控室。
3、其他：满足HJ1480-2026《排污单位自行监测视频监控系统建设与联网技术要求》。
三、验收标准
 满足HJ1480-2026《排污单位自行监测视频监控系统建设与联网技术要求》及询价文件要求。


四、拟购项目初步参数结构
	本项目初步参数拟设置情况
	响应情况
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告）

	序号
	参数名称
	初步参数设置情况
	是否设置为为★
	
	
	

	1
	专用枪型网络摄像
机（12台）
	400万网络摄像机满足符合HJ1480-2026标准；支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息包括但不限于排污单位名称、视频监控点位、时间等内容，字符叠加符合《排污单位自行监测视频监控系统建设与联网技术要求》（HJ 1480-2026）附录A的规定；符合IP67防尘防水设计，满足GB/T 15211中环境类别Ⅳ的要求；设备的安全能力满足GA/T 1788.2中规定的通用型要求；具有入侵检测防御功能，包括网络传输协议防火墙、操作系统进程监控、网络攻击检测防御，并可实时记录及上报安全日志；支持视频丢失检测、遮挡检测、入侵检测、绊线检测、运动目标检测等智能检测能力
支持基于NTP方式的网络校时功能和GB28181的校时功能；支持用户权限分离功能；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境；2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲；支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m；传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；
最低照度：彩色：0.0005 Lux 
宽动态：120 dB 
焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：125°；4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：46°，对角视场角：107°；
6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：64° ；补光距离：最远可达30 m；防补光过曝：支持；
补光灯类型：柔光灯 ；
最大图像尺寸：2560 × 1440；
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG ；
音频：支持2个内置麦克风，支持1个内置扬声器
1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡
1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡
报警：1路输入，1路输出（最大支持AC24/DC24 V，1A）
SD卡扩展：内置MicroSD/SDHC/SDXC插槽，最大支持512 GB
复位：支持
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；闪光灯：支持
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
防护：IP67 
	
	
	
	

	2
	专用录像机（1台）
	环保专用录像机
	
	
	
	

	3
	监控硬盘
（7台）
	标称容量：12TB
外形规格：3.5-inch
接口类型：SATA
刻录技术：CMR
转速：7200RPM
缓存：512MB
最大读取速度：265MB/s
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
MTBF：2,500,000
年负荷（TB/年）：550TB
工作状态温度(°C)：0-65℃
	
	
	
	

	4
	其它要求
	以上报价含设备费、运输、安装调试、辅材、税费、质保等全部包含在内，采购方无需额外付费。新增监控需同时无缝接入院方现有平台；
以上设备安装完后整体需满足符合《排污单位自行监测视频监控系统建设与联网技术要求》（HJ 1480-2026）相关要求；
	
	
	
	


备注：各供应商应参考以上参数结构提供产品品牌、规格型号最低单项报价及项目最低总价报价，如有异议应提供相应满足采购需求的实施方案并报价。
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