**拟购六安市中医院马店分院财务软件系统服务器项目初步参数**

**论证征集意见表**

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

**备注：**1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），**同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；**

 3、相关归口科室在发布本征集意见表时原则上应以**扫描件形式挂网**，潜在报名供应商依次：一是下载打印，二是手写建议修改指标和本产品相对应的真实指标【标注是否为独家】，三是每页加盖公章并以扫描件形式在规定时间内发至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科☑、总务科□及其他□ 】：790310373@qq.com(两个邮箱都需要发送)。

**附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）**

**拟购项目初步参数结构如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **本项目初步参数拟设置情况** | **响应情况** | **建议修改指标** | **备注（真实指标、是否独家）** |
| **序号** | **参数名称** | **参数设置** |
| 1 | 六安市中医院马店分院财务软件系统服务器 | 主要参数 1★2U机架式服务器,国产知名品牌；2★处理器：配置 2 颗Intel Xeon Silver 4208(8-Core,2.1GHz,85W)处理器及以上；3★内存容量：≥64G DDR4内存，内存插槽数≥24个DIMM插槽；4★硬盘：支持热插拔2.5/3.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘，本次硬盘配置：4块服务器原厂盒装2.5英寸1.2TB SATA热插拔硬盘及以上,最大支持28块硬盘，本次配置12盘位机箱；5★独立RAID卡：支持RAID0,1,5；6★网卡：支持板载10GE或GE灵活配置，本次配置2\*GE网口及以上；7★SSD存储：支持同品牌PCIe SSD服务器存储卡（可提供官网截图证明）；具有自主研发的服务器加速功能，提供国家版权局服务器加速卡软件著作权证书；8★电源：本次配置550W冗余电源；I/O扩展：最大支持6个PCI-E扩展槽；其他：可选配置机架安装导轨和DVD光驱；9★管理维护功能:配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作；10★操作系统： windows server 2016正版授权一套；备注：整机三年保修及上门服务（7\*24），为保证产品质量，投标时提供产品授权函，供货时提供原厂三年质保及售后服务承诺函，如若不能满足 按退货处理 上报相关部门按虚假供货处理。 |  |  |  |

附：

 配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | **经消毒合格后建议使用次数** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |