**拟购心肺复苏机项目初步参数论证征集意见表**

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

**备注：**1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以**原件扫描件和电子版形式**发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□ 】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），**同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；**

**附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）**

**拟购项目初步参数结构如下：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本项目初步参数拟设置情况** | | | **响应情况** | **建议修改指标** | **备注（真实指标、是否独家）** |
| **序号** | **参数名称** | **参数设置** |
|  |  | 基本要求：适用于院前急救、院内急诊及ICU的心肺复苏机，可针对心脏骤停患者提供自动心肺复苏按压； |  |  |  |
|  |  | 技术参数： |  |  |  |
|  |  | 工作方式：电动电控，无需任何气源可实现按压； |  |  |  |
|  |  | 双电池供电系统，连续工作超过80分钟，支持按压时更换电池和插电操作，避免按压中断； |  |  |  |
|  |  | 采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与底板采用卡扣式连接，方便操作； |  |  |  |
|  |  | 设备连接完毕后仅2步操作即可实现按压，第一步打开电源，第二步启动按压； |  |  |  |
|  |  | 启动按压键后按压头接触到皮肤自动定位，无需手动确定按压头和胸廓之间的距离； |  |  |  |
|  |  | 整机重量（含电池及背板）：不超过9kg，尽可能方便院前工作； |  |  |  |
|  |  | 同时具备触摸屏及按键双操控模式，本机自带液晶屏，实时显示工作参数； |  |  |  |
|  |  | 按压深度：55mm，连续可调；误差为±5mm； |  |  |  |
|  |  | 按压频率：每分钟按压110次，误差为±10次； |  |  |  |
|  |  | 按压模式：30:2按压模式和连续按压模式三种； |  |  |  |
|  |  | 按压/释放比：按压/释放比为50%（即1:1）； |  |  |  |
|  |  | 电池电量不足报警：当电池电量低时，心肺复苏机可产生电池电量不足报警； |  |  |  |
|  |  | 报警静音时间：报警静音时间应≤120s； |  |  |  |
|  |  | 手臂可抬起后与按压装置固定连接，方便移动过程中使用； |  |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |
|  |  | 安全要求：具有急救设备EN1789认证及设备性能符合GB 9706.1-2007标准； |  |  |  |
|  |  | 电磁兼容性：心肺复苏机的电磁兼容性安全要求应符合YY 0505-2012的要求。 |  |  |  |
|  |  | 设备制造商须在安徽省有备用机和专业售后服务人员； |  |  |  |
|  |  | 制造商维修响应时间≤4小时，12小时内人员到达现场 |  |  |  |
|  |  | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | **经消毒合格后建议使用次数** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |