**附件：拟购 三期窗帘隔帘采购 项目初步参数论证征集意见表**

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

~~产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低~~本项目总报价：

**备注：**1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以**原件扫描件和电子版形式**发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科√及其他□ 】： zyyzwk2020@126.com ）；

 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），**同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；**

**附件：1、隔帘、窗帘工程量清单**

1. **三期图纸**
2. **配套耗材~~、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件~~报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）**

**拟购项目初步参数结构如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **本项目初步参数拟设置情况** | **响应情况** | **建议修改指标** | **备注（真实指标、是否独家）** |
| **序号** | **参数名称** | **参数设置** |
|  | 窗帘参数 | 1.纤维含量：粘胶纤维69.5%±1%，锦纶26.5%±1%，氨纶4%±1%；带电电荷量（μC/m²）≤0.1；无异味；遮光率≥90%，褶皱率1：1.5.2.耐光色牢度：变色≥4级，耐水色牢度：变色≥4级，沾色（醋酯纤维、棉、锦纶、聚酯纤维、腈纶、羊毛）≥4级；3..耐摩擦色牢度：≥4级；符合GB/T 3920-2008国家标准4.防火等级符合GB20286-2006国家标准B1级；需为永久性阻燃。5.窗帘布面料甲醛含量：≤75mg/kg，PH 值 4.0～9.0；符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》（B类）测试标准6.可萃取的重金属含量：汞≤0.2mg/kg，砷≤0.2mg/kg，铅≤0.2mg/kg；7.禁用可分解致癌芳香胺染料，无异味，无污染；禁用致敏性分散染料，符合GB/T17592-2011《纺织品禁用偶氮染料的测定》禁用标准（限量值≤20mg/kg）。8.面料断裂强力（N）:经向≧2200,纬向≧1200（符合GB/T3923.1-2013检测标准），纬斜（%）≤1（符合GB/14801-2009检测标准；9.水洗尺寸变化率：径向≤±2%，纬向≤±2%，（符合GB/T19817-2005检测标准）；10.布料采用先进数码纺织工艺制织而成，确保面料厚度、密度及垂度。具有良好的柔滑性、悬垂感，在 200℃高温处理下定型而成。不缩水、不易褪色、耐磨耐用，深加工处理后使其还具备防尘、防污、防静电的功能，门幅 2.8m。 |  |  |  |
|  | 品牌铝合金轨道 | 1）欧式静音铝合金轨道，O 型万向钢圈，顶宽≥30mm,高度≥29mm，壁厚≥1mm；封口为钢制，配套专用杜邦尼龙耐磨静音轮；滚动顺畅无噪音。（2）抗拉强度≥210N/MM²；断后伸长率≥10A50MM(%)；韦氏硬度≥77HV。 |  |  |  |
|  |  医用隔帘参数 | 1、 医用隔帘面料材质，布料要求：甲醛含量：≦20mg/kg；纤维成分含量： 聚酯纤维100%；断裂强力:经向≧390 纬向≧387；2、 抑菌率：大肠杆菌≧99%,金黄色 葡萄球菌≧99%,白色念珠菌≧70%3、 面料克重：≧580g/m：断裂强力： 经向≧390,纬向≧3874、 防火等级:符台GB/T20286-2006S检验标准，阻燃系数：≧B1级；提供阻燃检测报告，5、 环保面料不含甲醛等有害物质，≦20mg/kg,6、 按1:1.5打褶，保证私密性及美观性;定位褶，单钩长＞6公分，宽＞2.0公分，不易生锈;高档无纺布带，用料 1:1.5 每米八个；7、 隔帘高度为地面往上250MM处至轨道以下，宽度为轨道长度的1.5倍。8、 环保：医院专用病床隔帘布，兼具防尘和抗菌功能；9、 安全：本产品为阻燃隔帘布标准洗后隔帘布网状不会断裂脱落，不褪色，耐污染；10、 通风：医用隔帘布上方为不低于 30公分网状通风孔，空气及空调风可由网状孔部分穿入，通风透气；11、 简便：专用滑轮与钩挂，拆装快速，清洁方便；12：医用隔帘五金齐全，投标报价含医用隔帘安装制作一切费用 |  |  |  |
|  | 资质 | 可提供近三年30万元以上的合同多少份？ |  |  |  |
|  |  | 可提供近三年的医院用户业绩合同（原件完整扫描件）多少份？ |  |  |  |
|  | 质保期 | 质保期内免费进行配件更换及维修（包括人工等一切费用），质保期为几年？ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

附：

 配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | **经消毒合格后建议使用次数** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

~~配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）~~

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~序号~~ | ~~名称~~ | ~~品牌规格型号~~ | ~~价格（元/个）~~ | ~~是否开放~~ | ~~备注~~ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

~~须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）~~

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~序号~~ | ~~须定期更换零部件~~ | ~~品牌规格型号~~ | ~~价格（元/个）~~ | ~~是否开放~~ | ~~备注~~ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |