六安市中医院临时发热门诊

拆除及建材回收服务询价文件

**第一章 采购公告**

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，六安市中医院就下列项目进行询价。此次项目服务依据报价条款。

1. 项目名称：

六安市中医院临时发热门诊拆除及建材回收询价项目

二、项目编号：LASZYY-HQ2024003

三、比选地点：六安市中医院一号楼19楼东会议室

四、开标时间：2024年3月6日下午15:00 整

五、参选文件有效期：30天

六、参选保证金：本项目不收参选保证金

七、公示网址：六安市中医院官网：<http://www.laszyy.cn/>

八、项目简介：

六安市中医院现有临时发热门诊根据院部规划需进行拆除，现寻求提供拆除并对拆除后的废弃建材（包含钢材、金属门窗等）回收处置的收购商，欢迎符合资格的优质收购商参与回收报价。

九、投标人资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目不接受联合体投标。

3、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

十、报价文件接收：

1、报价文件递交截止时间：2024年3月6日下午15:00 整；

2、报价文件送达地址：纸质版请直接送往（或邮递）六安市中医院19楼总务科或以清晰盖章扫描版的形式发送至电子邮箱：zyyzwk2020@126.com。

十一、本项目评审办法:

满足该询价文件的有效最高价为成交人。

十二、联系事项：

询价咨询：六安市中医院后勤保障部 赵老师 张老师

联系方式：0564-3597279

2024年3月1日

**第二章 采购需求**

1、采购人提供的临时发热门诊拆除及建材回收清单仅供投标人参考，具体以现场实际情况为准，投标人投标前须自行到采购人现场进行拆前踏勘；

2、本拆除回收项目为固定总价形式（一次性包死价），若实际情况与采购人所提供清单有任何出入均不得做变更，中标后不得以任何理由拒绝履约；

3、建筑设施的拆除工作由中标人负责实施，拆除后可回收建材的可利用性采购人不予保证；中标人须按行业规范持证作业并按制度要求办理动火证等方可施工，尽到安全义务，且所有费用由中标人自行承担；

4、安全文明施工与环境保护

4.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：中标人拆迁发热门诊时应确保施工人员安全作业、不得造成无关第三方人员的人身、财产安全损失；

4.2、文明施工：合同当事人对文明施工的要求：1、在整个施工过程中杜绝重大伤亡事故，创建安全文明施工现场。2、无条件配合六安市创建文明城市相关工作，不得因拆除、清运等施工过程中处置不当，造成对创城的负面影响，责任自负。

5、可回收建材的切割、分拣、绑扎、吊装、运输，不可回收的建筑垃圾清理外运等所有处理度品所必须的流程，产生的费用由中标人自行承担;

6、中标人须在本项目合同签订后5个工作日内将全部合同价款一次性以转账形式转入采购人指定银行账户，投标人不得有任何异议，须在投标文件中作出相应承诺。

 **六安市中医院临时发热门诊拆除及建材回收项目清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称：临时发热门诊 |  |
| 序号 | 材料名称 | 材料特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
|  | 配线 WDZ-BYJ-2.5 | 1.敷设方式：穿管或桥架敷设 | m | 807 |
|  | 配线 WDZ-BYJ-4 | 1.敷设方式：穿管或桥架敷设 | m | 627 |
|  | 双联单控开关 | 1.型号：86型 | 个 | 21 |
|  | 五孔插座 | 1.型号：86型 | 个 | 21 |
|  | 柜机插座 | 1.型号：86型 | 个 | 2 |
|  | 挂机插座 | 1.型号：86型 | 个 | 5 |
|  | 消毒机插座 | 1.型号：86型 | 个 | 2 |
|  | 接线盒 | 1.型号：86型 | 个 | 116 |
|  | 地台钢龙骨 | 1、方管80x40x1.4mm，横向间距450mm，纵向间距794mm。工作人员通道位置满铺 2、涂料：详见设计图纸  | m | 2832.34 |
|  | 地台钢龙骨 | 1、通道对外坡道位置L50X5镀锌角钢 2、坡道位置满铺 | m | 29.4 |
|  | 地台挡板 | 1、龙骨侧边挡板（1mm镀锌钢板满包） | m2 | 20.46 |
|  | 木地台基层板 | 1、双层25厚度B1阻燃E1环保胶合板 | m2 | 240.78 |
|  | 强化地板面层 | 1、12厚专用耐磨防水强化地板 2、木地板专用防潮膜 3、位置：除卫生间以外房间 | m2 | 223.08 |
|  | 块料楼地面 | 1、300\*300地砖地面（地砖专用粘接剂粘接） 2、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆1%找坡 3、位置：卫生间  | m2 | 5.58 |
|  | 成品踢脚线 |  | m | 210 |
|  | 钢柱 | 1、镀锌钢管40x80x1.4mm、镀锌钢管100x100x6mm立柱(大厅两根) 2、涂料：详见设计图纸 | t | 0.981 |
|  | 钢梁 | 1、镀锌钢管80x40x1.4mm 2、涂料：详见设计图纸 | t | 0.827 |
|  | 连接件钢板 | 1、详见设计图纸 2、涂料：详见设计图纸 | t | 0.51 |
|  | 钢屋架 | 1、镀锌钢管40x80x1.4mm 2、涂料：详见设计图纸 | t | 0.588 |
|  | 钢檩条 | 1、镀锌钢管40x80x1.4mm，间距300mm布置。 2、涂料：详见设计图纸 | t | 2.184 |
|  | 80厚防火岩棉夹芯板墙 |  | m2 | 449.02 |
|  | 钢制防盗门 | 1、钢制防盗门 2、需先开门洞，洞口采用镀锌钢管40x80x1.4mm加固处理 | m2 | 41.07 |
|  | 钢制甲级防火门 | 1、钢制甲级防火门 2、需先开门洞，洞口采用镀锌钢管40x80x1.4mm加固处理 | m2 | 5.49 |
|  | 铝合金玻璃门 |  | m2 | 3.36 |
|  | 成品木门窗套 |  | m | 106 |
|  | 断桥隔热铝合金窗 | 1、断桥隔热铝合金窗 2、需先开窗洞，洞口采用镀锌钢管40x80x1.4mm加固处理 | m2 | 16.65 |
|  | 普通铝合金窗 | 1、普通铝合金窗 2、需先开窗洞，洞口采用镀锌钢管40x80x1.4mm加固处理 | m2 | 20.25 |
|  | 不锈钢防盗窗 |  | m2 | 31.5 |
|  | 屋面板 | 1、75mm厚岩棉夹芯板面板屋面 2、JXB42-333-1000型(01J925-1第89面) 2、具体详见设计图纸 | m2 | 280 |
|  | 天棚龙骨 | 1、轻钢龙骨 | m2 | 22.866 |
|  | 三防板吊顶 |  | m2 | 223.08 |
|  | 铝塑复合板集成吊顶 |  | m2 | 5.58 |
|  | 单层轻钢厂房脚手架 |  | m2 | 230 |
|  | 檐口下口包边 |  | 个 | 12 |

**第三章 响应文件资料清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **资料名称** | **备注** |
| 一 | 中标方基本信息 |  |
| 二 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 三 | 投标授权书 |  |
| 四 | 响应情况表 |  |
| 五 | 投标函 |  |
| 六 | 询价文件要求和中标方认为需要提供的其它说明和资料 |  |
| 七 | 报价表 |  |

**中标方资质文件说明**

1、资质文件中的企业名称、法定代表人应与《中标方法定代表人授权书》中的企业名称、法定代表人保持一致，如不一致，应附工商部门出具的变更证明；

2、所有资质文件应在规定的有效期内；

3、报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件；

4、所有资质文件必须清晰，不得涂改，统一使用A4纸，附在相应的页码后，并在附加页的右下角标明页码（例如第二页需要附加三页，则在附加页的右下角标明2-1、2-2、2-3）；

5、中标方递交的装订册每页（包括附加页）必须加盖公章；

6、中标方无法提供相应文件的，请标明“无”，并注明原因；

7、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函（模板附后）。

**一、中标方基本信息**

（包含营业执照和相关资质证书等）

**二、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函**

**无重大违法记录声明函**

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 投标人盖章：

日期： 年 月 日

**无不良信用记录承诺函**

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

 投标人盖章：

日期： 年 月 日

**三、投标授权书**

 （投标人名称的全称） 授权本公司 （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司参加 （某项目） 采购活动（项目编号： ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

**授权代表（或法定代表人）身份证明扫描件或影印件：**

**授权代表（或法定代表人）联系方式：** （请填写手机号码）

投标人盖章：

日期： 年 月 日

**四、响应情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| **按采购文件规定填写** | **按中标方所投内容填写** |
| **序号** | **内容** | **采购文件要求** | **响应承诺** | **偏离说明** |
| 1 | 技术响应 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 服务期响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

**注：**技术响应（采购文件要求的所有实质性响应技术条款无重大偏离）、付款响应、服务期响应等须与询价文件要求无重大偏离，否则可能导致投标无效。

 投标人盖章：

日期： 年 月 日

**五、投标函**

致：\_\_\_\_ \_\_

根据贵方“ 某项目 ”的第 某编号 招标公告，正式授权 （姓名）代表投标人 （投标人全称）。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按询价文件规定提供交付的服务的投标报价详见报价表，并按要求进行二轮报价为我方的最终报价。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购人要求的日期内完成服务，并通过采购人验收。

3、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方同意从询价文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在询价文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

5、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查），由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

7、我方同意询价文件规定的付款方式。

8、与本投标有关的通讯地址：

电 话： 传 真：

投标人基本账户开户名：

账号： 开户行：

 投标人盖章：

日期： 年 月 日

**六、询价文件要求和中标方认为需要提供的其它说明和资料**

（根据采购相关要求提供）

**七、六安市中医院临时发热门诊拆除及建材回收项目报价表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **单位** | **报价（元）** | **备注** |
| 临时发热门诊拆除及建材回收 | 项 |  |  |
| **合计金额（元）：**  |

（注：以上报价含施工费用、人工费、物流运输费、材料费(设备费)机械费、管理费、安全文明施工费、利润、规费以及有关文件规定的调价、税金、一定范围内的风险等全部费用。）

 投标人盖章：

日期： 年 月 日