六安市中医院核酸实验室（院区内PCR实验室）拆除及建材回收服务询价文件

**第一章 采购公告**

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，六安市中医院就下列项目进行询价。请各投标人按本询价文件的要求提供报价、相关服务及承诺等。具体情况如下：

1. 项目名称：

六安市中医院核酸实验室（院区内PCR实验室）拆除及建材回收服务

二、项目编号：/

三、比选地点：六安市中医院一号楼19楼东会议室

四、开标时间：2024年4月8日下午15:00

五、参选文件有效期：30天

六、参选保证金：本次不收参选保证金

七、公示网址：

六安市中医院官网<http://www.laszyy.cn/>（信息公开采购公告栏目）：

八、项目简介：

六安市中医院核酸实验室（院区PCR实验室）位于院区广场南侧，为一层钢结构建筑。根据医院规划需进行拆除（部分材料进行保护性拆除后由采购人回收），现寻求提供拆除施工并对拆除后的废弃建材（包含钢材、金属门窗等）回收处置的收购商，欢迎符合资格的优质收购商参与回收报价。

九、投标人资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目不接受联合体投标。

3、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

十、报价文件接收：

1、报价文件递交截止时间：2024年4月8日下午15:00 整

2、报价文件送达地址：纸质版报价文件请直接送往（或邮递）六安市中医院19楼东总务科或以清晰盖章扫描版的形式发送至电子邮箱：1003759843@qq.com。

十一、本项目评审办法:

满足该询价文件要求的有效最高报价为成交人。

十二、联系事项：

询价咨询：六安市中医院项目部 朱工 翟工

联系方式：18119781636 15156459159

2024年4月3日

**第二章 采购需求**

1、采购人提供的六安市中医院核酸实验室（院区内PCR实验室）拆除及建材回收清单仅供投标人参考，具体以现场实际情况为准，投标人投标前应当自行到现场进行拆除前踏勘，以获取准确信息；

2、本拆除回收项目为固定总价形式（一次性包死价），若实际情况与采购人所提供清单有任何出入均不做变更，中标后不得以任何理由拒绝履约；

3、建筑设施的拆除工作由中标人负责实施，拆除后可回收建材的可利用性采购人不予保证；中标人须按行业标准、施工规范持证作业并按制度要求办理动火证等方可进行拆除施工，中标人须尽到安全义务，且所有费用由中标人自行承担；

4、安全文明施工与环境保护

4.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：因作业地点人员来往密集，进行拆除作业时应采取必要措施确保施工人员及第三方人员安全，不得造成无关第三方人员的人身、财产安全损失；

4.2、文明施工：合同当事人对文明施工的要求：1、在整个施工过程中杜绝重大伤亡事故，创建安全文明施工现场。2、无条件配合六安市创建文明城市相关工作，不得因拆除、清运等施工过程中处置不当，造成对创城的负面影响，责任自负。

5、可回收建材的切割、分拣、绑扎、吊装、运输；不可回收的建筑垃圾清理外运等所有处理废品所必须的流程；采购人自行保管材料的保护性拆除及运输，产生的费用均由中标人自行承担。

6、中标人须在本项目合同签订后3个工作日内将全部合同价款一次性以银行转账形式转入采购人指定银行账户（**汇入账户名称：六安市中医院、汇入银行名称：建行六安政务区支行、汇入银行帐号：34001742208050570162**），投标人不得有任何异议，须在投标文件中承诺。

**第三章 响应文件资料清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **资料名称** | **备注** |
| 一 | 中标方基本信息 |  |
| 二 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 三 | 投标授权书 |  |
| 四 | 响应情况表 |  |
| 五 | 投标函 |  |
| 六 | 询价文件要求和中标方认为需要提供的其它说明和资料 |  |
| 七 | 报价表 |  |

**中标方资质文件说明**

1、资质文件中的企业名称、法定代表人应与《中标方法定代表人授权书》中的企业名称、法定代表人保持一致，如不一致，应附工商部门出具的变更证明；

2、所有资质文件应在规定的有效期内；

3、报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件；

4、所有资质文件必须清晰，不得涂改，统一使用A4纸，附在相应的页码后，并在附加页的右下角标明页码（例如第二页需要附加三页，则在附加页的右下角标明2-1、2-2、2-3）；

5、中标方递交的装订册每页（包括附加页）必须加盖公章；

6、中标方无法提供相应文件的，请标明“无”，并注明原因；

7、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函（模板附后）。

**一、中标方基本信息**

（包含营业执照和相关资质证书等）

**二、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函**

**无重大违法记录声明函**

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 投标人盖章：

日期： 年 月 日

**无不良信用记录承诺函**

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

 投标人盖章：

日期： 年 月 日

**三、投标授权书**

 （投标人名称全称） 授权本公司 （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司参加 （某项目） 采购活动（项目编号： ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

**授权代表（或法定代表人）身份证明扫描件或影印件：**

**授权代表（或法定代表人）联系方式：** （请填写手机号码）

投标人盖章：

日期： 年 月 日

**四、响应情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| **按采购文件规定填写** | **按中标方所投内容填写** |
| **序号** | **内容** | **采购文件要求** | **响应承诺** | **偏离说明** |
| 1 | 技术响应 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 服务期响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

**注：**技术响应（采购文件要求的所有实质性响应技术条款无重大偏离）、付款响应、服务期响应等须与询价文件要求无重大偏离，否则可能导致投标无效。

 投标人盖章：

日期： 年 月 日

**五、投标函**

致：

根据贵方“ 某项目 ”的第 某编号 招标公告，正式授权 （姓名）代表投标人 （投标人全称）。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按询价文件规定提供交付的服务的投标报价详见报价表，并按要求进行二轮报价为我方的最终报价。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购人要求的日期内完成服务，并通过采购人验收。

3、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方同意从询价文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在询价文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

5、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查），由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

6、我方完全理解贵方不一定接受最高报价的投标。

7、我方同意询价文件规定的付款方式。

8、与本投标有关的通讯地址：

电 话： 传 真：

投标人基本账户开户名：

账号： 开户行：

 投标人盖章：

日期： 年 月 日

**六、询价文件要求和中标方认为需要提供的其它说明和资料**

（根据采购相关要求提供）

**七、六安市中医院核酸实验室（院区内PCR实验室）拆除**

**及建材回收服务报价表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **单位** | **回收报价（元）** | **备注** |
| 六安市中医院核酸实验室（院区内PCR实验室）拆除及建材回收服务 | 项 |  |  |
| **合计金额（元）：**  |

（注：以上报价为包含扣除施工费用、人工费、物流运输费、材料费、机械费、管理费、安全文明施工费、利润、规费以及有关文件规定的调价、税金、一定范围内的风险等全部费用后的回收价。回收价格不得为负值，否则报价无效。）

 投标人盖章：

日期： 年 月 日

**八、六安市中医院核酸实验室（院区内PCR实验室）拆除及建材回收清单**

|  |
| --- |
| **六安市中医院核酸实验室（院区内PCR实验室）拆除及建材回收清单** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除彩钢板隔断，机制版2、 规格: 50mm厚硫氧镁夹芯彩钢板3、材质:双面钢板，板厚0.476mm4、高度H=2.6m | m2 | 265.57 |
| 2 | 天棚龙骨及饰面拆除 | 1、 拆除彩钢板吊顶2、 规格: 50mm厚岩棉夹芯彩钢板3、材质:双面钢板，板厚0.426mm | m2 | 115.01 |
| 3 | 门窗拆除 | 1、拆除彩钢板气密门 | m2 | 30.66 |
| 4 | 门窗拆除 | 1、拆除铝型材玻璃观察窗 | m2 | 9.6 |
| 5 | 门窗拆除 | 1、拆除不锈钢传递窗 | m2 | 2.88 |
| 6 | 整体面层拆除 | 1、拆除水泥自流平 | m2 | 115.01 |
| 7 | 塑胶地面拆除 | 1、拆除PVC卷材地面 | m2 | 115.01 |
| 8 | 出入口控制设备拆除 | 1、拆除磁卡感应器、磁卡门禁系统/指纹识别（保护性拆除） | 台 | 1 |
| 9 | 出入口控制设备拆除 | 1、拆除门锁及控制器，二/三门电子连锁（保护性拆除） | 台 | 4 |
| 10 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾装车，汽车外运10km，卸车。 | m3 | 106.71 |
| 11 | 空调器拆除 | 1、拆除智能变频空调器及设备附件、托运支架2、包含空调辅材 | 台 | 1 |
| 12 | 通风机、风机箱拆除 | 1、拆除吸顶式静音排风机及设备管材附件 | 台 | 1 |
| 13 | 镀鋅薄钢板风管拆除（厚度≤2mm） | 1、拆除镀锌钢板风管及辅材2、形状:矩形方管3、参数:镀锌钢板:厚度0.5~0.7mm | m2 | 140 |
| 14 | 风阀拆除（含执行机构） | 1、拆除电动防火阀及设备附件2、规格:400+300/300\*200/200\*200 | 个 | 5 |
| 15 | 风口拆除 | 1、拆除液槽高效送风单元及设备附件2、GFK-10A+GFK-05A | 个 | 8 |
| 16 | 风口拆除 | 1、拆除铝合金侧回风风口及设备附件2、尺寸200\*200\*4+300\*300\*1+300\*400\*3 | 个 | 8 |
| 17 | 镀锌钢风帽拆除 | 1、拆除排风管防雨帽及设备附件2、镀锌钢板风貌 | kg | 32 |
| 18 | 消声器拆除 | 1、拆除镀锌钢板消音器及附件 | 节 | 1 |
| 19 | 各种插座拆除 | 1、拆除10A单相二、三极插座、空开盒 | 套 | 43 |
| 20 | 吸顶灯拆除 | 1、拆除LED吸顶净化灯 | 套 | 27 |
| 21 | 防水防爆灯拆除 | 1、拆除防爆灯 | 套 | 0  |
| 22 | 医疗专用灯拆除 | 1、拆除紫外杀菌灯 | 套 | 24 |
| 23 | 消防应急灯具拆除 | 1、拆除国标消防应急灯 | 套 | 6 |
| 24 | 各种开关拆除 | 1、拆除照明开关 | 套 | 17 |
| 25 | 电线管拆除 | 1、拆除塑料PVC线管 | m | 530 |
| 26 | 管内配线拆除 | 1、拆除照明线及插座线 | m | 1710 |
| 27 | 管内配线拆除 | 1、拆除动力线 | m | 30 |
| 28 | 电力电容器及组架拆除 | 1、拆除电源接线盒2、断电、放电、连接线及接地线拆除、电容器拆除、组架拆除、搬运至指定地点,清理现场等 | 组 | 1 |
| 29 | 配电箱、盘拆除 | 1、拆除房间配电箱2、断电、配件拆除、箱体及连接线拆除、搬运至指定地点，清理现场等 | 台 | 1 |
| 30 | 各种插座拆除 | 1、拆除网络插座 | 套 | 3 |
| 31 | 电线管拆除 | 1、拆除塑料线管DN20 | m | 160 |
| 32 | 双绞线缆拆除 | 1、拆除六类非屏蔽双绞线 | m | 160 |
| 33 | 显示/扩声设备拆除 | 1、拆除对讲系统 | 套 | 3 |
| 34 | 其它小电器拆除 | 1、拆走网络交换器 | 套 | 1 |
| 35 | 备用电源及电池主机（柜）拆除 | 1、拆除UPS电源 | 套 | 1 |
| 36 | 成套淋浴器、整体淋浴间拆除 | 1、拆除整体淋浴器 | 套 | 1 |
| 37 | 卫生器具拆除 | 1、拆除立柱式陶瓷洗手盆 | 组 | 1 |
| 38 | 卫生器具拆除 | 1、拆除蹲便器、水箱及其组件 | 组 | 1 |
| 39 | 给排水附件拆除 | 1、拆除给排水附件 | 套 | 1 |
| 40 | 卫生器具拆除 | 1、拆除不锈钢洗手盆及其附件 | 组 | 4 |
| 41 | 卫生器具拆除 | 1、拆除PP水盆及其附件 | 组 | 1 |
| 42 | 卫生器具拆除 | 1、拆除拖把池及其他附件 | 组 | 5 |
| 43 | 给排水附件拆除 | 1、拆除感应水龙头及其他附件 | 个 | 10 |
| 44 | 水喷淋（雾）喷头拆除 | 1、拆除吸顶式紧急喷淋 | 个 | 1 |
| 45 | 各种插座拆除 | 1、拆除塔式插座 | 套 | 1 |
| 46 | 柜体拆除 | 1、拆除实验边台+电脑台 | m | 18.8 |
| 47 | 更衣柜搬移 | 1、搬更衣柜到车上 | 套 | 3 |
| 48 | 货架拆除搬移 | 1、货架拆除搬移到车上 | 台 | 2 |
| 49 | 实验凳搬移 | 1、搬移实验凳，包括上车费 | 个 | 8 |
| 50 | 金属构件拆除 | 1、柱类型：Q235B H型钢拆除 | t | 1.985 |
| 51 | 金属构件拆除 | 1、梁屋面类型：Q235B H型钢拆除 | t | 1.3 |
| 52 | 金属构件拆除 | 1、檩条、支撑等拆除 | t | 4.312 |
| 53 | 型材屋面拆除 | 1、规格：拆100厚岩棉夹芯板+屋脊盖板0.6彩钢板（内外） | m2 | 160.7 |
| 54 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、拆75厚夹芯板承插型墙面板 | m2 | 194.46 |
| 55 | 门窗拆除 | 1、拆成品医疗窗 | m2 | 14.43 |
| 56 | 门窗拆除 | 1、拆医用钢质防火门 | m2 | 8.61 |
| 57 | 螺栓拆除 | 1、拆除螺栓，规格：M24\*900 | 个 | 44 |
| 58 | 脚手架搭拆费 | 1、拆除所用工具式脚手架 | 项 | 1 |
| 59 | 钢材半成品运输（拆除） | 1、钢架等拆除金属构件外运10km | t | 7.597 |
| 60 | 建筑垃圾外运 | 1、拆除门窗、墙面屋面等外运10km | m3 | 98.66 |
| 61 | 整体面层拆除 | 1、拆除地面面层2、40厚C20细石混凝土+300厚C30混凝土垫层（机械拆除）+撕掉防水塑料薄膜 | m2 | 163.72 |
| 62 | 建筑垃圾外运 | 1、拆除地面面层，建筑垃圾等外运10km | m3 | 57.3 |
| 63 | 电力电容器及组架拆除 | 1、拆除封闭母线槽线箱安装 分线箱(电流A) ≤600 | 组 | 1 |
| 64 | 钢管、铜管、复合管拆除 | 1、拆除给水管道 | m | 50 |
| 65 | 法兰拆除 | 1、类型：法兰闸阀2、规格、DN25 | 副 | 2 |
| 66 | 塑料管道拆除 | 1、拆除塑料管道2、规格、压力等级：UPVC:DN50 | m | 90 |
| 67 | 钢管、铜管、复合管拆除 | 镀锌钢管DN100 | m | 5 |

**（备注：上述清单仅供投标人参考，具体以现场实际情况为准，投标人投标前应当自行到现场进行拆除前踏勘，以获取准确信息。其中：出入口控制设备（门禁）、网络插座、视频监控对讲、网络交换机、UPS电源、医用传递窗、电空调、净化门、水池、拖把池、淋浴房由投标人负责保护性拆除并负责运输至采购人指定位置，为采购人所有，相关费用包含在报价内。）**