**附件：拟购六安市中医院教学一体机、录音笔及便携式音箱设备购置项目参数论证征集意见表**

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

**备注：**

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以**原件扫描件和电子版形式**发送至医院指定邮箱（物流管理部：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部☑、后勤保障部□及其他□ 】：LASZYYXXK@163.com ）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（**未标注则默认为响应初步参数**），**建议修改指标须提供相应证明材料**（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，**无证明材料则可不予采纳**；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），**同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；**

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

**4、杜绝两现象：**一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

**附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。**

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标**【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)**要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门**（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）**出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

**附件：拟购项目初步参数结构**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目初步参数拟设置情况 | | | | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| 设备名称 | 数量 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |
| 教学一体机 | 2 | 1、外部材料：铝合金/钣金, 超窄边框设计，外形美观，书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，机身具备防盐雾锈蚀特性，满足防火要求；产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证；产品经过中国节能产品认证，需具备节能认证证书；  2、显示参数：整机屏幕采用65英寸超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840\*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示，；  3、I/O接口: 包含但不限于HDMI IN\*1, LAN\*1, Public USB\*3, Touch 2.0\*1 , AUDIO OUT\*1,  OPS： Usb\*3 ,HDMI OUT\*1，  4、音视频参数：内置≥1100万像素高清摄像头；内置6个以上全向阵列麦克风，不小于8米有效拾音距离。支持内置视频会议软件，兼容多种视频会议平台；  内置扬声器： 2×10W，支持3D降噪功能；  5、网络参数：包括有线、WIFI（2.4G/5G）, 支持10M/100M/1000M带宽，支持Android 系统、OPS(Windows 系统)和外置PC多系统网络桥接;  6、内置系统参数：  （1）教学会议一体机具备Windows10或以上系统；  （2）Windows系统配置不低于:CPU≥I5四核，内存≥8G，存储≥128G；  （3）Android系统配置；CPU≥I3双核，内存≥4G，存储≥32G;  7、触摸参数：采用红外触控技术，支持20点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±2mm；触摸有效识别高度≤3.5mm，保证触摸精准；单点触摸响应时间≤10ms，触摸区域精度为±2mm；触摸屏具有防光干扰功能；  8、配套原厂商务黑色移动支架一套：全金属外观，稳重简洁；自带托盘，支持前后安装；静音万向轮，轻松移动；  9、维保其他：三年免费质保及上门服务，系统软件免费升级；机器生产日期需在供货日期三个月内,供货机器必须为原厂未拆封。  10、包含支撑结构、安装服务费等一切费用。  整体项目主要部件质保三年，全国联保，享受三包服务。 |  |  |  |  |
| 录音笔 | 2 | 内存容量：64GB;  功能：语音转文字，即时传输，翻译；  屏幕类型：触摸屏；  形状：长方形；  麦克风数量：双向 |  |  |  |  |
| 便携式音箱 | 2 | 蓝牙:5.0,A2DP/AVRCP/HFP以上 ；  喇叭：≥4Ω3W ф36mm ；  频率响应:90Hz-20kHz  蓝牙传输距离:直线无阻状态下大于10米  信噪比:≥75dB  失真度:≤1%  内置电池容量:≥1500mAH  输出功率:≥3Wx2  播放时间:≥8H(75%音量)  充电时间:≤2.5H  产品尺寸:≤138 x 79 x 37(mm) |  |  |  |  |