[bookmark: _GoBack]附件：拟购霍邱县第六人民医院（六安市中医院马店院区）2027年信息类耗材及网络硬盘录像机、存储硬盘购置项目参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                                      
产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：                                 
备注：
1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备工程部□、信息管理部☑、后勤保障部□及其他□          】：LASZYYXXK@163.com）；
2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。
4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。
附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。
5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。
附件：表1-4
附件：拟购项目初步参数结构
	本项目初步参数拟设置情况
	响应情况
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告）

	设备名称
	数量
	初步参数设置情况
	医院在用品牌
	最高限制单价（元）
	是否设置为为★
	
	
	

	显示器
	5
	面板类型：IPS、面板尺寸：23.8英寸、屏幕比例：16:9
最佳分辨率：1920x1080、刷新率：不底于75Hz
亮度：不纸于250 cd/m²、接口：包括但不限于VGA、HDMI
响应时间：5ms、显示颜色：不低于16.7M
	AOC/飞利浦
	500
	
	
	
	

	硒数
	50
	Q2612A
	疆图
	80
	
	
	
	

	硒鼓
	120
	CC388A
	疆图
	80
	
	
	
	

	硒鼓
	25
	NT1035
	疆图
	80
	
	
	
	

	硒鼓
	20
	109A
	疆图
	80
	
	
	
	

	加粉器
	80
	1020C加粉器
	疆图
	60
	
	
	
	

	硒鼓
	30
	佳能L6018硒鼓  CRG925打印页数1.5K
	天威
	80
	
	
	
	

	硒鼓
	5
	三星Xpress M2021W
	天威
	150
	
	
	
	

	硒鼓
	5
	DocuCenterS2520硒鼓
	/
	400
	
	
	
	

	硒鼓
	5
	Ecosys FS-1020MFP多功能一体机硒鼓
	/
	300
	
	
	
	

	硒鼓
	30
	惠普Laser103a硒鼓
	天威
	90
	
	
	
	

	硒鼓
	20
	得力P25000硒鼓
	天威
	150
	
	
	
	

	色带
	50
	得实DS-2600色带架
	天力正隆
	50
	
	
	
	

	碳带
	20个
	110mm*70m适用于斑马GK888T汉印XT100条码打印机使用
	金大/江苏金大包装材料科技有限公司
	10
	
	
	
	

	热敏纸
	5/箱
	80mm*80mm*30m适用于佳博、新北洋小票打印机
	樱花/上海凯顿办公设备有限公司
	190
	
	
	
	

	热敏不干胶标签纸
	200卷
	70mm*90mm*700适用于汉印XT100、新北洋BTP2200E条码打印机使用
	金大/江苏金大包装材料科技有限公司
	15
	
	
	
	

	热敏不干胶标签纸
	120
	50mm*25mm*700适用于汉印XT100、新北洋BTP2200E条码打印机使用
	金大/江苏金大包装材料科技有限公司
	10
	
	
	
	

	墨水
	5瓶
	爱普生004(红)
	天威/珠海天威飞马打印耗材有限公司
	70
	
	
	
	

	墨水
	5瓶
	爱普生004(黄)
	天威/珠海天威飞马打印耗材有限公司
	70
	
	
	
	

	墨水
	5瓶
	爱普生004(青)
	天威/珠海天威飞马打印耗材有限公司
	70
	
	
	
	

	网络硬盘录像机
	1
	1. 通道：4路网络IPC，1盘位SATA硬盘接口
2. 视频编码：支持 H.264 / H.265
3. 输出接口：HDMI+VGA双输出，最高支持4K画面输出
4. 硬盘：最大支持单块20TB监控硬盘，兼容4TB监控盘
5. 工作环境：-10℃～+55℃，支持7×24小时不间断录像
6. 录像模式：连续录像、移动侦测录像，支持定时计划
	大华
	500
	
	
	
	

	存储硬盘
	1
	4TB监控专用机械硬盘，SATA3.0，7200转，256MB缓存，监控级全天候盘
	WD
	800
	
	
	
	


备注：报价包含税、运输、安装 、调试等一切费用（按需供货）
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